en-gb	Designing Gypsy and Traveller Sites – Welsh Government Guidance
cy-gb	Dynlunio Safleoedd Sipsiwn a Theithwyr – Canllawiau Llywodraeth Cymru

en-gb	1
cy-gb	1

en-gb	Designing Gypsy and Traveller Sites
cy-gb	Dylunio Safleoedd Sipsiwn a Theithwyr

en-gb	Guidance
cy-gb	Canllawiau

en-gb	May 2015
cy-gb	Mai 2015

en-gb	Digital ISBN 978 1 4734 2921 5 © Crown copyright 2015 WG24279
cy-gb	ISBN digidol 978 1 4734 2920 8 © Hawlfraint y Goron 2015 WG24279

en-gb	Contents
cy-gb	Cynnwys

en-gb	Chapter One – Introduction 4
cy-gb	Pennod Un – Cyflwyniad 4

en-gb	Purpose of this guidance 4
cy-gb	Diben y canllawiau hyn 4

en-gb	Developing this guidance 5
cy-gb	Datblygu’r canllawiau hyn 5

en-gb	Definitions 5
cy-gb	Diffiniadau 6

en-gb	Chapter Two – Site Provision 7
cy-gb	Pennod Dai – Darparu Safleoedd 8

en-gb	The duty to provide sites 7
cy-gb	Y ddyletswydd i ddarparu safleoedd 8

en-gb	The Sites Capital Grant 8
cy-gb	Y Grant Cyfalaf Safleoedd 9

en-gb	Chapter Three – Site Design 10
cy-gb	Pennod Tri – Dylunio Safleoedd 11

en-gb	Size of site and layout 10
cy-gb	Cynllun a maint safleoedd 11

en-gb	Site location 11
cy-gb	Lleoliad safleoedd 12

en-gb	Roads 13
cy-gb	Ffyrdd 14

en-gb	Boundaries 14
cy-gb	Ffiniau 15

en-gb	Pitch 14
cy-gb	Y Llain 15

en-gb	Hardstanding 15
cy-gb	Mannau llawr caled 16

en-gb	Amenity block 15
cy-gb	Bloc amwynder 16

en-gb	Spacing of Caravans and Trailers 17
cy-gb	Y bwlch rhwng Carafannau ac Ôl-gerbydau 18

en-gb	Chapter Four – Site Facilities 18
cy-gb	Pennod Pedwar – Cyfleusterau ar Safleoedd 19

en-gb	Children’s play area 18
cy-gb	Ardal chwarae i blant 19

en-gb	Community facilities 19
cy-gb	Cyfleusterau cymunedol 20

en-gb	Site Manager / warden facility 19
cy-gb	Swyddfa’r safle 21

en-gb	Public lighting 19
cy-gb	Goleuadau cyhoeddus 21

en-gb	Working space 20
cy-gb	Man gwaith 22

en-gb	Artistic features 20
cy-gb	Nodweddion artistig 22

en-gb	Water supply 20
cy-gb	Cyflenwad dwˆ r 22

en-gb	Drainage and Sewerage 21
cy-gb	Draeniau a charthffosiaeth 22

en-gb	Gas Supply 21
cy-gb	Cyflenwad Nwy 23

en-gb	Post Boxes 21
cy-gb	Blychau post 23

en-gb	Courtesy of Keir Construction Western & Wales
cy-gb	Daw’r llun clawr drwy garedigrwydd Keir Construction Western and Wales

en-gb	Grazing land 21
cy-gb	Tir pori 23

en-gb	Communication 22
cy-gb	Cyfathrebu 23

en-gb	Chapter Five – Safe Sites 23
cy-gb	Pennod Five – Safleoedd Diogel 24

en-gb	Health and Safety 23
cy-gb	Iechyd a Diogelwch 24

en-gb	Designing out crime 23
cy-gb	Dylunio er mwyn atal troseddu 24

en-gb	Fire Safety 23
cy-gb	Diogelwch Tân 24

en-gb	Chapter Six – Transit sites 25
cy-gb	Pennod Chwech – Safleoedd Tramwy 26

en-gb	Site location 25
cy-gb	Lleoliad safleoedd 26

en-gb	Layout and access 26
cy-gb	Cynllun a mynediad 26

en-gb	Site Facilities 27
cy-gb	Cyfleusterau ar safleoedd 27

en-gb	Chapter 7 – Temporary Stopping Places 28
cy-gb	Pennod Saith – Mannau Aros Dros Dro 29

en-gb	Introduction and Context 28
cy-gb	Cyflwyniad a Chyd-destun 29

en-gb	Site location 28
cy-gb	Lleoliad safleoedd 29

en-gb	Layout and accesss 28
cy-gb	Cynllun a mynediad 29

en-gb	Site facilities 28
cy-gb	Cyfleusterau ar safleoedd 30

en-gb	Chapter 8 – Consultation with stakeholders 30
cy-gb	Pennod Wyth – Ymgynghori â rhanddeiliaid 31

en-gb	When to consult 30
cy-gb	Pryd y dylid ymgynghori 31

en-gb	Who to consult 30
cy-gb	Â phwy y dylid ymgynghori?

en-gb	Methods of consultation with Gypsy and Traveller Communities 30
cy-gb	Dulliauymgynghori â Chymunedau Sipsiwn a Theithwyr 32

en-gb	Annex 1 – Example of site layouts 33
cy-gb	Atodiad 1 – Enghraifft o cynlluniau safle 34

en-gb	Annex 2 – Example of amenity block layout 34
cy-gb	Atodiad 2 – Enghraifft o cynllun bloc amwynder 35

en-gb	Chapter One – Introduction
cy-gb	Pennod 1 – Cyflwyniad

en-gb	The Welsh Government’s ‘Travelling to a Better Future:
cy-gb	Mae ‘Teithio at Ddyfodol Gwell:

en-gb	The Framework also seeks to ensure the needs of Gypsies and Travellers are assessed, planned and implemented in a more strategic way.
cy-gb	Mae’r Fframwaith hefyd yn ceisio sicrhau bod anghenion Sipsiwn a Theithwyr yn cael eu hasesu, eu cynllunio a’u gweithredu mewn ffordd fwy strategol.

en-gb	Through the Framework we are seeking to improve access to services for Gypsies and Travellers in Wales.
cy-gb	Drwy’r Fframwaith rydym yn ceisio gwella mynediad at wasanaethau i Sipsiwn a Theithwyr yng Nghymru.

en-gb	We recognise the cultural differences which have often led to the social exclusion of these groups and we want to ensure these communities are heard in service delivery.
cy-gb	Rydym yn cydnabod y gwahaniaethau diwylliannol sydd yn aml wedi golygu bod y grwpiau hyn yn cael eu hallgáu’n gymdeithasol, ac rydym am sicrhau bod llais y cymunedau hyn yn cael ei glywed wrth ddarparu gwasanaethau.

en-gb	Travelling to a Better Future includes a commitment from the Welsh Government to work with Local Authorities to deliver new Gypsy and Traveller sites (objective 5).
cy-gb	Mae Teithio at Ddyfodol Gwell yn cynnwys ymrwymiad gan Lywodraeth Cymru i weithio gydag Awdurdodau Lleol i gynnig safleoedd newydd i Sipsiwn a Theithwyr (amcan 5).

en-gb	This commitment is being addressed through the continued availability of Sites Capital Grant funding for the development of new sites.
cy-gb	Cyflawnir yr ymrwymiad hwn drwy’r arian sy’n dal i fod ar gael o dan y Grant Cyfalaf Safleoedd i ddatblygu safleoedd newydd.

en-gb	Changes to legislation through the Housing (Wales) Act 2014 and the Mobile Homes (Wales) Act 2013 have also supported this objective.
cy-gb	Mae newidiadau i ddeddfwriaeth drwy Ddeddf Tai (Cymru) 2014 a Deddf Cartrefi Symudol (Cymru) 2013 hefyd wedi cefnogi’r amcan hwn.

en-gb	Revising this guidance should also support Local Authorities with up-to-date guidance when designing new sites.
cy-gb	Dylai diwygio’r canllawiau hyn hefyd gynorthwyo Awdurdodau Lleol drwy roi canllawiau cyfredol iddynt wrth ddylunio safleoedd newydd.

en-gb	The Welsh Government committed to revising our existing ‘Good Practice Guide on Designing Gypsy and Traveller Sites in Wales,’ during 2014.
cy-gb	Ymrwymodd Llywodraeth Cymru i ddiwygio ein ‘Canllaw Arfer Da o ran Dylunio Safleoedd Sipsiwn-Teithwyr yng Nghymru’, yn ystod 2014.

en-gb	There is a current trend towards Gypsies and Travellers becoming more ‘settled’ on permanent sites or moving into conventional housing.
cy-gb	Ar hyn o bryd, mae tuedd i Sipsiwn a Theithwyr fod yn fwy ‘sefydlog’ ar safleoedd parhaol neu symud i dai confensiynol.

en-gb	Travelling has become more difficult due to changing patterns in work and also the lack of legal stopping places.
cy-gb	Mae teithio wedi dod yn fwy anodd oherwydd newidiadau mewn patrymau gwaith ynghyd â phrinder mannau aros cyfreithlon.

en-gb	Census 2011 suggested there are only 2,785 Gypsies and Irish Travellers living in Wales.
cy-gb	Awgrymodd Cyfrifiad 2011 mai dim ond 2,785 o Sipsiwn a Theithwyr Gwyddelig sy’n byw yng Nghymru.

en-gb	Across England and Wales only 24% of all community members were recorded as living in mobile homes, with 76% residing in various types of conventional (‘bricks and mortar’) housing.
cy-gb	Ledled Cymru a Lloegr dim ond 24% o holl aelodau’r gymuned a gofnodwyd fel rhai a oedd yn byw mewn cartrefi symudol, gyda 76% yn byw mewn gwahanol fathau o dai confensiynol (‘brics a mortar’).

en-gb	At the time of publication, there are 19 Local Authority sites divided among 13 Local Authorities in Wales, providing approximately 374 pitches.
cy-gb	Ar adeg cyhoeddi, mae 19 o safleoedd Awdurdod Lleol wedi’u rhannu rhwng 13 o Awdurdodau Lleol yng Nghymru, sy’n darparu tua 374 o leiniau.

en-gb	It contains practical guidance to assist Local Authorities to ensure their sites are fit-for-purpose.
cy-gb	Mae’n cynnwys canllawiau ymarferol i helpu Awdurdodau Lleol i sicrhau bod eu safleoedd yn addas at y diben.

en-gb	This guidance is not statutory.
cy-gb	Nid yw’r canllawiau hyn yn rhai statudol.

en-gb	However, following this guidance will help Local Authorities and others in the development and improvement of Gypsy and Traveller sites in their area, and will form part of the consideration of the Welsh Government in assessing applications for Sites Capital Grant funding in relation to Gypsy and Traveller sites.1
cy-gb	Fodd bynnag, drwy ddilyn y canllawiau hyn bydd yn helpu Awdurdodau Lleol ac eraill i ddatblygu a gwella safleoedd Sipsiwn a Theithwyr yn eu hardal, a byddant yn rhan o ystyriaeth Llywodraeth Cymru wrth asesu ceisiadau am arian o dan y Grant Cyfalaf Safleoedd mewn perthynas â safleoedd Sipsiwn a Theithwyr.1

en-gb	This Designing Gypsy and Traveller Sites guidance should be used in conjunction with the Welsh Government’s Managing Gypsy and Traveller Sites (referred to together as the “Sites Guides”).
cy-gb	Dylai’r canllawiau hyn, Dylunio Safleoedd Sipsiwn a Theithwyr, gael eu defnyddio ar y cyd â’r canllawiau Rheoli Safleoedd Sipsiwn a Theithwyr gan Lywodraeth Cymru (cyfeirir atynt gyda’i gilydd fel y “Canllawiau ar Safleoedd”).

en-gb	Purpose of this guidance
cy-gb	Diben y canllawiau hyn

en-gb	This document is intended as a guide to Local Authorities in providing appropriate services at reasonable cost to the public purse for Gypsies and Travellers living on residential sites in Wales.
cy-gb	Bwriedir i’r ddogfen hon fod yn ganllaw i Awdurdodau Lleol ar ddarparu gwasanaethau priodol, am gost resymol i bwrs y wlad, i Sipsiwn a Theithwyr sy’n byw ar safleoedd preswyl yng Nghymru.

en-gb	1 Welsh Government, Sites Capital Grant guidance notes www.gov.wales/topics/people-and-communities/communities/ communitycohesion/gypsytravellers/sites-capital-grant/?lang=en
cy-gb	1 Llywodraeth Cymru Sites Capital Grant guidance notes www.gov.wales/topics/people-and-communities/communities/ communitycohesion/gypsytravellers/sites-capital-grant/?skip=1&lang=cy

en-gb	http://www.gov.wales/topics/people-and-communities/communities/communitycohesion/gypsytravellers/sites-capital-grant/?lang=en
cy-gb	http://www.gov.wales/topics/people-and-communities/communities/communitycohesion/gypsytravellers/sites-capital-grant/?skip=1&lang=cy

en-gb	The Managing Gypsy and Traveller Sites guidance sets out Local Authority and residents responsibilities in line with the terms of pitch agreements required under the Mobile Homes (Wales) Act 2013.  The Welsh Government recommends both of the Sites Guides are read before designing new sites to ensure Local Authorities fully understand the eventual impact of their decisions.
cy-gb	Mae’r canllawiau Rheoli Safleoedd Sipsiwn a Theithwyr yn nodi cyfrifoldebau Awdurdodau Lleol a phreswylwyr yn unol â thelerau cytundebau lleiniau sy’n ofynnol o dan Ddeddf Cartrefi Symudol (Cymru) 2013. Mae Llywodraeth Cymru yn argymell y dylid darllen y ddau Ganllaw ar Safleoedd cyn dylunio safleoedd newydd er mwyn sicrhau bod Awdurdodau Lleol yn deall yn llawn effaith eu penderfyniadau yn y pen draw.

en-gb	Local Authorities having regard to the Sites Guides will help to ensure that Gypsy and Traveller sites in Wales:
cy-gb	Bydd ystyried y Canllawiau ar Safleoedd yn helpu Awdurdodau Lleol i sicrhau bod safleoedd i Sipsiwn a Theithwyr yng Nghymru:-

en-gb	are sustainable, well managed and maintenance is planned and not always reactive;
cy-gb	yn gynaliadwy, wedi’u rheoli’n dda a bod gwaith cynnal a chadw wedi’i gynllunio ac nad yw bob amser yn adweithiol;

en-gb	are equivalent to the relevant parts of standards which would be expected on other types of mobile home sites and social housing; and,
cy-gb	yn cyfateb i rannau perthnasol o safonau a ddisgwylid ar fathau eraill o safleoedd cartrefi symudol a thai cymdeithasol; ac

en-gb	create the necessary conditions to encourage and develop good relations between Gypsies and Travellers and the settled community, and between site residents and owners / managers.
cy-gb	yn creu’r amodau sydd eu hangen i hybu a meithrin cysylltiadau da rhwng Sipsiwn a Theithwyr a’r gymuned sefydlog, a rhwng preswylwyr a pherchnogion / rheolwyr safle.

en-gb	Where a new site is being developed the Site Guides should inform the design of the site.
cy-gb	Pan fydd safle newydd yn cael ei ddatblygu dylai’r Canllawiau ar Safleoedd lywio’r gwaith o ddylunio’r safle.

en-gb	Local Authorities and others are strongly advised to bear this guidance in mind when refurbishing existing sites and/or developing new sites.
cy-gb	Cynghorir Awdurdodau Lleol ac eraill yn gryf i ystyried y canllawiau hyn wrth adnewyddu safleoedd sy’n bodoli eisoes a/neu ddatblygu safleoedd newydd.

en-gb	Bids for the Welsh Government’s Gypsy and Traveller Sites Capital Grant will be assessed under a range of criteria, including following the Sites Guides.
cy-gb	Bydd nifer o feini prawf yn cael eu defnyddio wrth asesu ceisiadau o dan Grant Cyfalaf Safleoedd Sipsiwn a Theithwyr Llywodraeth Cymru, gan gynnwys dilyn y Canllawiau ar Safleoedd.

en-gb	Developing this guidance
cy-gb	Datblygu’r canllawiau hyn

en-gb	This guidance replaces the existing Designing Gypsy and Traveller Sites guidance, which was developed through engagement with professionals across Wales, including Local Authority housing, planning, environmental health and education personnel.
cy-gb	Mae’r canllawiau hyn yn disodli canllawiau cyfredol Dylunio Safleoedd Sipsiwn a Theithwyr, a ddatblygwyd mewn cydweithrediad â gweithwyr proffesiynol ledled Cymru, gan gynnwys staff tai, cynllunio, iechyd yr amgylchedd ac addysg Awdurdodau Lleol.

en-gb	The Gypsy and Traveller community was also consulted and officials undertook a number of site visits in rural and urban locations to investigate site provision.
cy-gb	Ymgynghorwyd â’r gymuned Sipsiwn a Theithwyr hefyd, a chynhaliodd swyddogion nifer o ymweliadau â safleoedd mewn lleoliadau gwledig a threfol er mwyn ymchwilio i’r ddarpariaeth o safleoedd.

en-gb	Other examples of design and management in England, Scotland, Northern Ireland and the Republic of Ireland were also drawn upon.
cy-gb	Ystyriwyd enghreifftiau eraill o ddylunio a rheoli yn Lloegr, yr Alban, Gogledd Iwerddon a Gweriniaeth Iwerddon hefyd.

en-gb	The revised guidance embeds the principles of Travelling to a Better Future and includes substantive changes based upon legislative and policy development since the previous guidance was published in 2009.
cy-gb	Mae’r canllawiau diwygiedig yn ymgorffori egwyddorion Teithio at Ddyfodol Gwell, ac yn cynnwys newidiadau sylweddol sy’n seiliedig ar ddatblygiadau deddfwriaethol a pholisi ers i’r canllawiau blaenorol gael eu cyhoeddi yn 2009.

en-gb	In developing this guidance the Welsh Government has aimed to consolidate standards with those the settled community can expect to experience.
cy-gb	Wrth ddatblygu’r canllawiau hyn mae Llywodraeth Cymru wedi ceisio cyfuno safonau â’r rheini y gall y gymuned sefydlog ddisgwyl eu cael.

en-gb	In most cases the direct comparison is made to other types of Mobile Home sites but in some instances it is more appropriate to draw comparisons with social housing provision.
cy-gb	Yn y rhan fwyaf o achosion gwneir cymhariaeth yn uniongyrchol â mathau eraill o safleoedd Cartrefi Symudol, ond mewn rhai achosion mae’n fwy priodol cymharu â darpariaeth tai cymdeithasol.

en-gb	The right balance may not yet be achieved but the guidance will be monitored and reviewed in 2020, with reference to relevant legislation, policies and evidence.
cy-gb	Efallai nad yw’r cydbwysedd yn iawn eto ond bydd y canllawiau yn cael eu monitro a’u hadolygu yn 2020, mewn perthynas â deddfwriaeth, polisïau a thystiolaeth berthnasol.

en-gb	Through Travelling to a Better Future, the Welsh Government has stated its commitment to, “ensure that Gypsies and Travellers in Wales have appropriate accommodation provision.”
cy-gb	Drwy Teithio at Ddyfodol Gwell, mae Llywodraeth Cymru wedi nodi ei hymrwymiad i “sicrhau bod llety priodol yn cael ei ddarparu ar gyfer Sipsiwn a Theithwyr yng Nghymru.”

en-gb	Local Authority Gypsy and Traveller sites were also brought within the definition of ‘protected sites’ in 2013 and subsequently within the Mobile Homes (Wales) Act during 2013, providing equal security of tenure for residents and clarifying roles and responsibilities on these sites.
cy-gb	Hefyd, ymestynnwyd y diffiniad o ‘safleoedd gwarchodedig’ yn 2013 i gynnwys safleoedd Awdurdodau Lleol i Sipsiwn a Theithwyr, ac wedyn yn Neddf Cartrefi Symudol (Cymru) 2013, gan roi’r un sicrwydd deiliadaeth i breswylwyr ac egluro rolau a chyfrifoldebau ar y safleoedd hyn.

en-gb	Definitions
cy-gb	Diffiniadau

en-gb	This guidance focuses solely on Local Authority owned or leased Gypsy and Traveller sites.
cy-gb	Mae’r canllawiau hyn yn canolbwyntio’n llwyr ar safleoedd Sipsiwn a Theithwyr y mae Awdurdodau Lleol yn berchen arnynt neu mae Awdurdodau Lleol yn eu prydlesu.

en-gb	The phrase ‘Gypsies and Travellers’ has been used in many different ways in legislation and guidance.
cy-gb	Mae’r ymadrodd ‘Sipsiwn a Theithwyr’ wedi cael ei ddefnyddio mewn nifer o ffyrdd gwahanol mewn deddfwriaeth a chanllawiau.

en-gb	This guidance uses the consolidated definition of Gypsies and Travellers included under section 62 of the Mobile Homes (Wales) Act 2013 and section 108 of the Housing (Wales) Act 2014.
cy-gb	Mae’r canllawiau hyn yn defnyddio’r diffiniad cyfun o Sipsiwn a Theithwyr a geir o dan adran 62 o Ddeddf Cartrefi Symudol (Cymru) 2013 ac adran 108 o Ddeddf Tai (Cymru) 2014.

en-gb	Section 108 defines ‘Gypsies and Travellers’ as –
cy-gb	Mae adran 108 yn diffinio ‘Sipsiwn a Theithwyr’ fel hyn –

en-gb	Persons of a nomadic habit of life, whatever their race or origin, including –
cy-gb	Personau sy’n arfer ffordd nomadig o fyw, beth bynnag fo’u hil neu eu tarddiad, gan gynnwys –

en-gb	Persons who, on grounds only of their own or their family’s or dependant’s educational or health needs or old age, have ceased to travel temporarily or permanently, and
cy-gb	Personau sydd, ar sail eu hanghenion addysg, eu hanghenion iechyd neu eu henaint eu hunain, neu anghenion addysg, anghenion iechyd neu henaint eu teulu neu ddibynnydd, ac ar y sail honno yn unig, wedi rhoi’r gorau i deithio dros dro neu yn barhaol, a

en-gb	Members of an organized group of travelling show people or circus people (whether or not travelling together as such); and
cy-gb	Aelodau o grwˆ p trefnedig o siewmyn teithiol neu bersonau sy’n rhan o syrcasau teithiol (pa un a ydynt yn cyd-deithio mewn grwˆ p o’r fath ai peidio); a

en-gb	All other persons with a cultural tradition of nomadism or of living in a mobile home.
cy-gb	Unrhyw bersonau eraill sydd â thraddodiad diwylliannol o nomadiaeth neu o fyw mewn cartref symudol.

en-gb	The intention of the above definition is to ensure ethnic Romani Gypsies and Irish Travellers are included, as well as those from any ethnic group who follow a nomadic habit of life.
cy-gb	Nod y diffiniad uchod yw sicrhau bod Sipsiwn Romani a Theithwyr Gwyddelig yn cael eu cynnwys, yn ogystal â’r rheini o unrhyw grwˆ p ethnig sy’n arfer ffordd nomadig o fyw.

en-gb	The definition also includes Travelling Showpeople.
cy-gb	Mae’r diffiniad hefyd yn cynnwys Siewmyn Teithiol.

en-gb	New Travellers could also be captured by the definition if they can demonstrate a cultural tradition of nomadism or of living in mobile homes.
cy-gb	Gallai Teithwyr Newydd hefyd berthyn i’r diffiniad os gallant ddangos traddodiad diwylliannol o nomadiaeth neu o fyw mewn cartref symudol.

en-gb	Members of these communities do not necessarily need to demonstrate a continued nomadic habit of life to be considered to be Gypsies or Travellers.
cy-gb	Nid oes angen i aelodau o’r cymunedau hyn o reidrwydd ddangos eu bod yn arfer ffordd nomadig o fyw yn barhaus er mwyn cael eu hystyried yn Sipsiwn neu’n Deithwyr.

en-gb	Gypsies and Travellers are amongst the most socially excluded groups, with health and education outcomes significantly worse than the settled population.
cy-gb	Mae Sipsiwn a Theithwyr ymhlith y grwpiau sydd wedi’u hallgáu fwyaf yn gymdeithasol, gyda chanlyniadau iechyd ac addysg sylweddol is na rhai’r boblogaeth sefydlog.

en-gb	Some evidence suggests2 where they are able to settle on well managed and maintained sites, Gypsies and Travellers are better able to access health and education services and this leads to a better quality of life.
cy-gb	Pan fydd Sipsiwn a Theithwyr yn gallu ymgartrefu mewn safleoedd sydd wedi’u rheoli ac wedi’u cynnal a’u cadw’n dda, mae tystiolaeth2 yn awgrymu eu bod yn gallu cael gwell mynediad at wasanaethau iechyd ac addysg a bod hyn yn arwain at ansawdd bywyd gwell.

en-gb	As recognised by Estyn3, children should benefit through better attendance and attainment within the education system as education professionals are able to build stable and trusting relationships with families.
cy-gb	Fel y cydnabyddir gan Estyn3, dylai plant gael budd o lefelau presenoldeb a chyrhaeddiad gwell yn y system addysg oherwydd bydd gweithwyr addysg proffesiynol yn gallu meithrin cysylltiadau sefydlog, llawn ymddiriedaeth â theuluoedd.

en-gb	Better health will result from, for example, uptake of preventative healthcare, including vaccinations of children as health visitors are able to access families which they couldn’t access previously.
cy-gb	Bydd iechyd Sipsiwn a Theithwyr yn gwella, er enghraifft, drwy fanteisio ar ofal iechyd ataliol, gan gynnwys brechu plant am fod ymwelwyr iechyd yn gallu cysylltu â theuluoedd nad oeddent yn gallu cysylltu â hwy o’r blaen.

en-gb	This pays due regard to Human Rights case law and supports Objective 6 of the Welsh Government’s Strategic Equality Plan by reflecting the needs of those with protected characteristics in meeting housing needs.
cy-gb	Hefyd, mae Sipsiwn a Theithwyr yn debygol o integreiddio’n well wrth i unigolion ddefnyddio cyfleusterau lleol, sydd hefyd yn gallu golygu bod plant yn llai tebygol o orfod byw neu chwarae mewn amgylcheddau sydd heb fod yn ddiogel. Yn bwysicach na dim, bydd llawer mwy o Sipsiwn a Theithwyr yn gallu cael gafael ar lety sy’n ddiwylliannol briodol.

en-gb	This guidance refers to the Model Standards for Caravan Sites in Wales (2008).4 Although Local Authorities do not require site licences to operate these sites under the Mobile Homes (Wales) Act 2013, we expect that Local Authorities should follow these standards as closely as possible on Gypsy and Traveller sites as many issues, such as fire safety, will apply to all caravan sites in similar ways.
cy-gb	Mae’r canllawiau hyn yn cyfeirio at ‘Safonau enghreifftiol ar gyfer safleoedd carafannau yng Nghymru’ (2008).4 Er nad oes angen i Awdurdodau Lleol gael trwyddedau safle i weithredu’r safleoedd hyn o dan Ddeddf Cartrefi Symudol (Cymru) 2013, disgwyliwn

en-gb	2 Equality and Human Rights Commission, Inequalities experienced by Gypsy and Traveller communities:
cy-gb	2 Y Comisiwn Cydraddoldeb a Hawliau Dynol, Inequalities experienced by Gypsy and Traveller communities:

en-gb	A review
cy-gb	A review

en-gb	3 Estyn (2011) The Education of Gypsy Traveller Pupils - An Update on Provision in Secondary Schools
cy-gb	3 Estyn (2011) Addysg Disgyblion sy’n Sipsi Deithwyr – Diweddariad ar y Ddarpariaeth mewn Ysgolion Uwchradd

en-gb	4 Welsh Government, Model standards for Caravan Sites in Wales www.gov.wales/topics/housing-and-regeneration/ publications/model-standards-2008-for-caravan-sites-in-Wales/?lang=en
cy-gb	4 Llywodraeth Cymru, Safonau enghreifftiol ar gyfer safleoedd carafannau yng Nghymru www.gov.wales/topics/housing-and- regeneration/publications/model-standards-2008-for-caravan-sites-in-Wales/?lang=cy

en-gb	http://www.gov.wales/topics/housing-and-regeneration/publications/model-standards-2008-for-caravan-sites-in-Wales/?lang=en
cy-gb	http://www.gov.wales/topics/housing-and-regeneration/publications/model-standards-2008-for-caravan-sites-in-Wales/?lang=cy

en-gb	Chapter 2 – Site Provision
cy-gb	Pennod 2 – Darparu Safleoedd

en-gb	Demand for pitches on Local Authority Gypsy Traveller sites exceeds the number of pitches available.
cy-gb	Mae mwy o alw am leiniau ar safleoedd Awdurdodau Lleol i Sipsiwn a Theithwyr na nifer y lleiniau sydd ar gael.

en-gb	The Welsh Government estimates that there is a current need for at least 240 permanent residential pitches across Wales, with additional transit site needs.
cy-gb	Mae Llywodraeth Cymru yn amcangyfrif bod angen o leiaf 240 o leiniau preswyl parhaol ledled Cymru ar hyn o bryd, ynghyd â galw am safleoedd tramwy ychwanegol.

en-gb	This estimate has been created through analysis of Census 2011 data.
cy-gb	Lluniwyd yr amcangyfrif hwn drwy ddadansoddi data Cyfrifiad 2011.

en-gb	However, Pat Niner’s Accommodation Needs of Gypsy-Travellers in Wales report5 estimated there was a need for 275-300 pitches by 2011.
cy-gb	Fodd bynnag, roedd adroddiad Pat Niner,’Accommodation Needs of Gypsy-Travellers in Wales’5 yn amcangyfrif y byddai angen 275-300 o leiniau erbyn 2011.

en-gb	The Welsh Government expects that new Local Authority Gypsy and Traveller accommodation assessments (GTAAs) in 2016 will produce a more reliable estimate across Wales.
cy-gb	Mae Llywodraeth Cymru yn disgwyl y bydd asesiadau newydd o lety Awdurdodau Lleol i Sipsiwn a Theithwyr yn 2016 yn creu amcangyfrif mwy dibynadwy ledled Cymru.

en-gb	Achieving these sites is the responsibility of the Local Authority but the Welsh Government provides support through the Gypsy and Traveller Sites Capital Grant, the provision of planning and housing related guidance and the establishment of the All-Wales Gypsy and Traveller Accommodation Forum.
cy-gb	Cyfrifoldeb yr Awdurdod Lleol yw darparu’r safleoedd hyn ond mae Llywodraeth Cymru yn eu cynorthwyo drwy Grant Cyfalaf Safleoedd Sipsiwn a Theithwyr, drwy gynnig canllawiau ar gynllunio a thai a drwy sefydlu Fforwm Llety Sipsiwn a Theithwyr Cymru Gyfan.

en-gb	The duty to provide sites
cy-gb	Y Ddyletswydd i ddarparu safleoedd

en-gb	The Welsh Government is committed to ensuring equality of opportunity for all and firmly believes everyone in Welsh society should have the opportunity of a good quality home, regardless of their cultural need for mobile home accommodation or bricks and mortar housing.
cy-gb	The Welsh Government is committed to ensuring equality of opportunity for all and firmly believes everyone in Welsh society should have the opportunity of a good quality home, regardless of their cultural need for mobile home accommodation or bricks and mortar housing.

en-gb	The Housing (Wales) Act 2014 places a statutory duty on Local Authorities to ensure that the accommodation needs of Gypsies and Travellers are properly assessed and the identified need for pitches is met.6 Local Authorities are required to exercise their powers under section 56 of the Mobile Homes (Wales) Act, as far as necessary, to provide Gypsy and Traveller sites for the unmet need.
cy-gb	Mae Deddf Tai (Cymru) 2014 yn rhoi dyletswydd statudol ar Awdurdodau Lleol i sicrhau bod anghenion llety Sipsiwn a Theithwyr yn cael eu hasesu’n briodol, a bod yr angen am leiniau a nodwyd yn cael ei fodloni.6 Mae’n rhaid i Awdurdodau Lleol arfer eu pwerau o dan adran 56 o Ddeddf Cartrefi Symudol (Cymru), i’r graddau y mae’n angenrheidiol, er mwyn darparu safleoedd Sipsiwn a Theithwyr ar gyfer yr angen sydd heb ei ddiwallu.

en-gb	This doesn’t necessarily mean additional Local Authority owned sites will be required but where they are needed the Local Authority is responsible for providing them.
cy-gb	Nid yw hyn o reidrwydd yn golygu y bydd rhaid cael safleoedd ychwanegol sydd o dan berchnogaeth Awdurdodau Lleol ond, lle mae eu hangen, yr Awdurdod Lleol sy’n gyfrifol am eu darparu.

en-gb	More information about understanding accommodation needs can be found in the Welsh Government’s ‘Undertaking Gypsy and Traveller Accommodation Assessments guidance’.7
cy-gb	Mae rhagor o wybodaeth ynghylch deall anghenion llety ar gael yng nghanllawiau Llywodraeth Cymru ar gyfer ‘Cynnal Asesiadau o Anghenion Llety Sipsiwn a Theithwyr’.7

en-gb	This document provides guidance for designing Local Authority Gypsy and Traveller sites.
cy-gb	Mae’r ddogfen hon yn rhoi canllawiau ar gyfer dylunio safleoedd Awdurdodau Lleol i Sipsiwn a Theithwyr.

en-gb	However, Local Authorities may also wish to consider working with Gypsy and Traveller communities to encourage the development of new private sites.
cy-gb	Fodd bynnag, efallai y bydd Awdurdodau Lleol hefyd yn dymuno ystyried gweithio gyda chymunedau Sipsiwn a Theithwyr i hybu mynd ati i ddatblygu safleoedd preifat newydd.

en-gb	Welsh Government planning circular 30/2007 ‘Planning for Gypsy and Traveller Caravan Sites’8 provides guidance to Local Authorities when trying to identify suitable site locations in their statutory Local Development Plans.
cy-gb	Mae cylchlythyr cynllunio 30/2007 Llywodraeth Cymru, ‘Cynllunio ar gyfer Safleoedd Carafannau Sipsiwn a Theithwyr’8 yn rhoi canllawiau i Awdurdodau Lleol wrth iddynt geisio nodi safleoedd addas yn eu Cynlluniau Datblygu Lleol statudol.

en-gb	As a statutory consultee for each Local Development Plan, the Welsh Government will provide feedback to Local Authorities in relation to their Gypsy and Traveller accommodation plans.
cy-gb	Fel ymgynghorai statudol ar gyfer pob Cynllun Datblygu Lleol, bydd Llywodraeth Cymru yn rhoi adborth i Awdurdodau Lleol.

en-gb	5 Pat Niner / Centre for Urban and Regional Studies, University of Birmingham, Accommodation Needs of Gypsy-Travellers in Wales (2006): www.gov.wales/statistics-and-research/accommodation-needs-gypsy-travellers-wales/?lang=en
cy-gb	5 Pat Niner / Canolfan Astudiaethau Trefol a Rhanbarthol, Prifysgol Birmingham, Accommodation Needs of Gypsy-Travellers in Wales (2006): www.gov.wales/statistics-and-research/accommodation-needs-gypsy-travellers-wales/?lang=cy

en-gb	http://www/ http://gov.wales/statistics-and-research/accommodation-needs-gypsy-travellers-wales/?lang=en
cy-gb	http://www.gov.wales/statistics-and-research/accommodation-needs-gypsy-travellers-wales/?lang=cy

en-gb	6 Duty to meet identified needs under section 103 is expected to be commenced in March 2016.
cy-gb	6 Disgwylir y bydd y ddyletswydd i fodloni anghenion a nodwyd o dan adran 103 yn dechrau cael ei rhoi ar waith ym mis Mawrth 2016.

en-gb	7 Welsh Government, Undertaking Gypsy and Traveller Accommodation Assessments guidance, www.gov.wales/topics/ people-and-communities/communities/communitycohesion/gypsytravellers/accommodation-needs/?lang=en
cy-gb	7 Llywodraeth Cymru, canllawiau Cynnal Asesiadau o Anghenion Llety Sipsiwn a Theithwyr, www.gov.wales/topics/people- and-communities/communities/communitycohesion/gypsytravellers/accommodation-needs/?skip=1&lang=cy

en-gb	http://www/ http://gov.wales/topics/people-and-communities/communities/communitycohesion/gypsytravellers/accommodation-needs/?lang=en
cy-gb	http://www.gov.wales/topics/people-and-communities/communities/communitycohesion/gypsytravellers/accommodation-needs/?skip=1&lang=cy

en-gb	http://gov.wales/topics/people-and-communities/communities/communitycohesion/gypsytravellers/accommodation-needs/?lang=en
cy-gb	http://www.gov.wales/topics/people-and-communities/communities/communitycohesion/gypsytravellers/accommodation-needs/?skip=1&lang=cy

en-gb	8 Welsh Government, Planning for Gypsy and Traveller Sites www.wales.gov.uk/about/foi/publications-catalogue/ circular/2007/gypsy/?lang=en
cy-gb	8 Llywodraeth Cymru, Cynllunio ar gyfer Safleoedd Sipsiwn a Theithwyr www.wales.gov.uk/about/foi/publications-catalogue/ circular/2007/gypsy/?lang=cy

en-gb	http://www.wales.gov.uk/about/foi/publications-catalogue/circular/2007/gypsy/?lang=en
cy-gb	http://www.wales.gov.uk/about/foi/publications-catalogue/circular/2007/gypsy/?lang=cy

en-gb	The planning circular outlines the importance of:
cy-gb	Mae’r cylchlythyr cynllunio yn amlinellu pwysigrwydd y canlynol:

en-gb	involving Gypsies and Travellers proactively in the GTAA and planning process via Community Involvement Schemes in Local Development Plan preparation and ensuring communication is direct and accessible;
cy-gb	mynd ati i gynnwys Sipsiwn a Theithwyr yn yr asesiad o lety Sipsiwn a Theithwyr a’r broses gynllunio drwy Gynlluniau Cynnwys y Gymuned wrth baratoi Cynlluniau Datblygu Lleol, a sicrhau bod y broses gyfathrebu yn uniongyrchol ac yn hwylus;

en-gb	considering potential site sustainability, including access to suitable community facilities for occupiers;
cy-gb	ystyried cynaliadwyedd safleoedd posibl, gan gynnwys mynediad at gyfleusterau cymunedol addas i’r meddianwyr;

en-gb	guidance for Gypsies and Travellers making planning applications;
cy-gb	rhoi canllawiau i Sipsiwn a Theithwyr ar wneud ceisiadau cynllunio;

en-gb	local planning authorities identifying suitable locations in their Local Development Plan for permanent and transit sites which meet the needs of Gypsies and Travellers;
cy-gb	awdurdodau cynllunio lleol yn nodi lleoliadau addas yn eu Cynllun Datblygu Lleol ar gyfer safleoedd parhaol a safleoedd tramwy sy’n bodloni anghenion Sipsiwn a Theithwyr;

en-gb	ensuring the criteria against which site applications will be judged are fair;
cy-gb	sicrhau y bydd meini prawf teg yn cael eu defnyddio i farnu ceisiadau safleoedd;

en-gb	including a fair criteria-based policy in the Local Development Plan;
cy-gb	cynnwys polisi teg ar sail meini prawf yn y Cynllun Datblygu Lleol;

en-gb	considering specific Gypsy and Traveller Rural Exception Sites; and
cy-gb	ystyried Safleoedd Eithriedig Gwledig penodol ar gyfer Sipsiwn a Theithwyr;

en-gb	Local Authorities’ responsibilities under Equality and Human Rights legislation and case law.
cy-gb	cyfrifoldebau Awdurdodau Lleol o dan gyfraith achosion a deddfwriaeth Cydraddoldeb a Hawliau Dynol.

en-gb	By utilising the Welsh Government’s Undertaking Gypsy and Traveller Accommodation Assessments guidance and the Sites Guides Local Authorities should be equipped with the tools to undertake the accommodation assessment and to meet the identified pitch needs.
cy-gb	Drwy ddefnyddio canllawiau ‘Cynnal Asesiadau o Anghenion Llety Sipsiwn a Theithwyr’ Llywodraeth Cymru a’r Canllawiau ar Safleoedd, dylai fod gan Awdurdodau Lleol yr adnoddau i gynnal yr asesiad llety ac i fodloni’r angen am leiniau a nodwyd.

en-gb	In order to reduce unauthorised encampments and to ensure Local Authorities can effectively enforce against unauthorised sites there needs to be appropriate provision of authorised sites (see Welsh Government Managing Unauthorised Camping guidance 20139).
cy-gb	Er mwyn lleihau nifer yr achosion o wersylloedd diawdurdod a sicrhau y gall Awdurdodau Lleol gymryd camau gorfodi effeithiol yn erbyn safleoedd diawdurdod, bydd angen darpariaeth briodol o safleoedd awdurdodedig (gweler canllawiau Llywodraeth Cymru, ‘Rheoli Gwersylla Diawdurdod’, 20139).

en-gb	Delivering more sites whether public or private is an issue for the Local Authorities to address, as they have to find local solutions for local needs.
cy-gb	Mater i’r Awdurdodau Lleol yw darparu mwy o safleoedd – boed yn rhai cyhoeddus neu breifat – gan fod rhaid iddynt ddod o hyd i atebion lleol i anghenion lleol.

en-gb	Appropriate accommodation provision has a positive and beneficial impact upon access to services for Gypsies and Travellers and a beneficial effect on all in the long-term through better community cohesion and reduced unauthorised encampments.
cy-gb	Mae darparu llety priodol yn cael effaith gadarnhaol a buddiol ar allu Sipsiwn a Theithwyr i gael gafael ar wasanaethau, ac yn cael effaith fuddiol ar bawb yn y tymor hir gan y bydd yn gwella cydlyniant cymunedol ac yn arwain at lai o wersylloedd diawdurdod.

en-gb	When designing Gypsy and Traveller sites, Local Authorities are required to consult the local Fire and Rescue Authority under section 56 of the Mobile Homes (Wales) Act 2013.
cy-gb	Wrth ddylunio safleoedd i Sipsiwn a Theithwyr, mae’n rhaid i Awdurdodau Lleol ymgynghori â’r Awdurdod Tân ac Achub lleol o dan adran 56 o Ddeddf Cartrefi Symudol (Cymru) 2013.

en-gb	It is also recommended for Local Authorities to discuss their plans with the local Police force to ensure they conform to Secured by Design principles.
cy-gb	Argymhellir hefyd bod Awdurdodau Lleol yn trafod eu cynlluniau â’r Heddlu lleol i wneud yn siwˆ r eu bod yn cydymffurfio ag egwyddorion Diogelu drwy Ddylunio.

en-gb	The Sites Capital Grant
cy-gb	Y Grant Cyfalaf Safleoedd

en-gb	The Welsh Government provides funding to Local Authorities for the refurbishment of existing sites and the development of new sites, through the Sites Capital Grant.
cy-gb	Mae Llywodraeth Cymru yn rhoi arian i Awdurdodau Lleol er mwyn iddynt adnewyddu’r safleoedd presennol a datblygu safleoedd newydd, drwy’r Grant Cyfalaf Safleoedd.

en-gb	£8.85m has been made available since the previous Designing Sites guidance was published in 2009.
cy-gb	Mae £8.85 miliwn wedi’i ddarparu ers i’r canllawiau blaenorol, Dylunio Safleoedd, gael eu cyhoeddi yn 2009.

en-gb	Approximately £2m was provided to support the development of the King’s Meadow site in Brecon, Powys, which opened in April 2014.
cy-gb	Rhoddwyd tua £2 filiwn i helpu i ddatblygu safle ‘King’s Meadow’ yn Aberhonddu, Powys, a agorodd ym mis Ebrill 2014.

en-gb	There is an ongoing commitment contained within the Programme for Government10 to invest in ensuring these communities have adequate sites which are of a reasonable standard.
cy-gb	Mae ymrwymiad o hyd yn y Rhaglen Lywodraethu10 to invest in ensuring these communities have adequate sites which are of a reasonable standard.

en-gb	9 Welsh Government, Managing Unauthorised Camping www.gov.wales/topics/people-and-communities/communities/ communitycohesion/gypsytravellers/accommodation-needs/?lang=en
cy-gb	9 Llywodraeth Cymru, Rheoli Gwersylla Diawdurdod www.gov.wales/topics/people-and-communities/communities/ communitycohesion/gypsytravellers/accommodation-needs/?skip=1&lang=cy

en-gb	10 www.gov.wales/about/programmeforgov/equality/?lang=en
cy-gb	10 www.gov.wales/about/programmeforgov/equality/?lang=cy

en-gb	http://www.gov.wales/about/programmeforgov/equality/?lang=en
cy-gb	http://www.gov.wales/about/programmeforgov/equality/?lang=cy

en-gb	The Sites Capital Grant can be used for up to 100% of capital costs, to a maximum of £1.5m per site project.
cy-gb	Mae modd defnyddio’r Grant Cyfalaf Safleoedd i dalu am hyd at 100% o’r costau cyfalaf, hyd at uchafswm o £1.5 miliwn fesul prosiect safle.

en-gb	For example, this funding could be used for creating hardstandings, internal roadways, amenity blocks, utility supply infrastructure, play areas etc. However, the grant cannot be used to fund feasibility studies, land acquisition costs or routine maintenance.
cy-gb	Er enghraifft, byddai modd defnyddio’r arian hwn i greu mannau llawer caled, ffyrdd mewnol, blociau amwynder, seilwaith cyflenwi cyfleustodau, ardaloedd chwarae ac ati. Fodd bynnag, ni ellir defnyddio’r grant i ariannu astudiaethau dichonoldeb, ar gyfer costau caffael tir na gwaith cynnal a chadw arferol.

en-gb	More information can be found in the Sites Capital Grant guidance notes11, which are updated on an annual basis.
cy-gb	Mae rhagor o wybodaeth ar gael yng nghanllawiau’r Grant Cyfalaf Safleoedd11, sy’n cael eu diweddaru’n flynyddol.

en-gb	This funding is available for Local Authority permanent residential or transit Gypsy and Traveller sites.
cy-gb	Mae’r arian hwn ar gael ar gyfer safleoedd preswyl parhaol neu safleoedd tramwy Awdurdodau Lleol i Sipsiwn a Theithwyr.

en-gb	It will not fund temporary stopping places or other unsustainable sites.
cy-gb	Ni fydd yn ariannu mannau aros dros dro na safleoedd anghynaliadwy eraill.

en-gb	More information on the types of site which will be funded can be found on the Welsh Government website12 Local Authorities intending to apply for Sites Capital Grant funding should consult the Welsh Government on its plans at an early stage to identify whether the proposal will be eligible.
cy-gb	Mae rhagor o wybodaeth am y mathau o safleoedd fydd yn cael eu hariannu ar gael ar wefan Llywodraeth Cymru12 Dylai Awdurdodau Lleol sy’n bwriadu gwneud cais am arian gan y Grant Cyfalaf Safleoedd ymgynghori â Llywodraeth Cymru ynghylch y cynlluniau yn gynnar yn y broses er mwyn gweld a fydd y cynnig yn gymwys.

en-gb	11 Welsh Government, Sites Capital Grant guidance notes www.gov.wales/topics/people-and-communities/communities/ communitycohesion/gypsytravellers/sites-capital-grant/?lang=en
cy-gb	11 Llywodraeth Cymru, ‘Sites Capital Grant guidance notes’ www.gov.wales/topics/people-and-communities/communities/ communitycohesion/gypsytravellers/sites-capital-grant/?lang=cy

en-gb	http://www/ http://gov.wales/topics/people-and-communities/communities/communitycohesion/gypsytravellers/sites-capital-grant/?lang=en
cy-gb	http://www.gov.wales/topics/people-and-communities/communities/communitycohesion/gypsytravellers/sites-capital-grant/?lang=cy

en-gb	http://gov.wales/topics/people-and-communities/communities/communitycohesion/gypsytravellers/sites-capital-grant/?lang=en
cy-gb	http://www.gov.wales/topics/people-and-communities/communities/communitycohesion/gypsytravellers/sites-capital-grant/?lang=cy

en-gb	12  www.gov.wales/topics/educationandskills/allsectorpolicies/learner-travel/?lang=en
cy-gb	12  www.gov.wales/topics/educationandskills/allsectorpolicies/learner-travel/?lang=cy

en-gb	http://www/ http://gov.wales/topics/educationandskills/allsectorpolicies/learner-travel/?lang=en
cy-gb	http://www.gov.wales/topics/educationandskills/allsectorpolicies/learner-travel/?lang=cy

en-gb	Chapter 3 – Site Design
cy-gb	Pennod 3 – Dylunio Safleoedd

en-gb	This chapter details the crucial components of a Gypsy and Traveller site which should be considered when designing a site.
cy-gb	Mae’r bennod hon yn rhoi manylion am elfennau hanfodol safleoedd i Sipsiwn a Theithwyr y dylid eu hystyried wrth ddylunio safle.

en-gb	For more information about the management, maintenance and responsibilities relating to these sites please refer to the Welsh Government’s Managing Gypsy and Traveller Sites guidance.13
cy-gb	Am ragor o wybodaeth ynghylch y gwaith rheoli, cynnal a chadw a chyfrifoldebau sy’n gysylltiedig â’r safleoedd hyn, darllenwch y canllawiau Rheoli Safleoedd Sipsiwn a Theithwyr.13 gan Lywodraeth Cymru.

en-gb	Size of site and layout
cy-gb	Cynllun a maint safleoedd

en-gb	The recommended number of pitches and layout of residential Local Authority Gypsy and Traveller sites should be closely linked.
cy-gb	Dylai fod cysylltiad agos rhwng nifer y lleiniau a argymhellir a chynllun safleoedd preswyl Awdurdodau Lleol i Sipsiwn a Theithwyr.

en-gb	Smaller sites can be easier to manage and are more likely to attract compatible family units.
cy-gb	Mae’n gallu bod yn haws rheoli safleoedd llai, ac maent yn fwy tebygol o ddenu unedau teuluol cydnaws.

en-gb	New sites should comprise 20 pitches or less, other than in exceptional circumstances and where consultation and engagement have taken place with all stakeholders.
cy-gb	Dylai safleoedd newydd gynnwys 20 llain neu lai, ac eithrio mewn amgylchiadau arbennig ac ar ôl ymgynghori ac ymgysylltu â’r holl randdeiliaid.

en-gb	Exceptional circumstances may include a decision to keep a large community together if households are being re-located from an unsustainable existing site or where local
cy-gb	Gallai amgylchiadau arbennig olygu penderfyniad i gadw cymuned fawr gyda’i gilydd os yw aelwydydd yn cael eu hadleoli o safle anghynaliadwy neu amgylchiadau lleol,

en-gb	circumstances, including lack of suitable land or high levels of unmet pitch needs (as defined in the Gypsy and Traveller Accommodation Assessment) occur.
cy-gb	gan gynnwys diffyg tir addas neu fod angen mawr heb ei ddiwallu am leiniau (fel y diffinnir yn yr Asesiad o Lety Sipsiwn a Theithwyr).

en-gb	However, a high level of unmet need in the area would not necessarily suggest sites in excess of 20 pitches should be developed.
cy-gb	Fodd bynnag, ni fyddai angen mawr heb ei ddiwallu yn yr ardal o reidrwydd yn awgrymu y dylid datblygu safleoedd sy’n cynnwys mwy nag 20 o leiniau.

en-gb	Instead, Local Authorities should explore other avenues to develop smaller sites in the first instance. Where larger sites are developed, Local Authorities should consider the possible impact of the site on community cohesion, access to services and environmental sustainability.
cy-gb	Yn hytrach na hynny, dylai Awdurdodau Lleol ystyried opsiynau eraill i ddatblygu safleoedd llai i ddechrau. Os bydd safleoedd mwy yn cael eu datblygu, dylai Awdurdodau Lleol ystyried effaith bosibl y safle ar gydlyniant cymunedol, mynediad at wasanaethau a chynaliadwyedd amgylcheddol.

en-gb	The Welsh Government’s Sites Capital Grant can provide up to £1.5m per site project.
cy-gb	Gall Grant Cyfalaf Safleoedd Llywodraeth Cymru gynnig hyd at £1.5 miliwn fesul prosiect safle.

en-gb	This level of finance is based upon the costs of developing a 12-pitch site.
cy-gb	Mae’r lefel hon o gyllid yn seiliedig ar gostau datblygu safle 12 llain.

en-gb	Local Authorities may apply for more than £1.5m for the same site in different years, if costs are associated with different phases of site development.
cy-gb	Gall Awdurdodau Lleol wneud cais am fwy nag £1.5 miliwn ar gyfer yr un safle yn ystod blynyddoedd gwahanol, os yw’r costau’n ymwneud â chyfnodau gwahanol yn natblygiad y safle.

en-gb	A number of factors will have to be taken into account when deciding upon the physical layout of the site.
cy-gb	Bydd rhaid ystyried nifer o ffactorau wrth benderfynu ar gynllun ffisegol y safle,

en-gb	These include: the number of families to be accommodated, type and location of facilities or amenities, access issues and the environment and aesthetics of the land to be developed.
cy-gb	gan gynnwys: nifer y teuluoedd a fydd yn preswylio ar y safle, y math o gyfleusterau neu amwynder a’u lleoliad, materion yn ymwneud â mynediad ynghyd ag amgylchedd ac estheteg y tir sydd i’w ddatblygu.

en-gb	The ethnic, cultural or family groupings who are resident on the site may also give rise to particular design considerations.
cy-gb	Efallai y bydd y grwpiau ethnig, diwylliannol neu deuluol sy’n preswylio ar y safle hefyd yn gofyn am ystyriaethau penodol wrth ddylunio.

en-gb	For example, where sites are to be shared by different communities a ‘tree branch’ design may be preferable to a ‘circular’ design (see Annex 1).
cy-gb	Er enghraifft, os bydd gwahanol gymunedau yn rhannu’r safle, efallai y byddai dyluniad ‘cangen coeden’ yn well na dyluniad siâp cylch (gweler Atodiad 1).

en-gb	13 Welsh Government, Managing Gypsy and Traveller Sites guidance, www.gov.wales/topics/people-and-communities/ communities/communitycohesion/gypsytravellers/sites/?lang=en
cy-gb	13 Llywodraeth Cymru, Rheoli Safleoedd Sipsiwn a Theithwyr, www.gov.wales/topics/people-and-communities/communities/ communitycohesion/gypsytravellers/sites/?skip=1&lang=cy

en-gb	http://www.gov.wales/topics/people-and-communities/communities/communitycohesion/gypsytravellers/sites/?lan
cy-gb	http://www.gov.wales/topics/people-and-communities/communities/communitycohesion/gypsytravellers/sites/?skip=1&lang=cy

en-gb	Where possible, the physical layout of the site should take into consideration the specific preferences of site residents or potential site residents.
cy-gb	Lle bynnag y bo modd dylid ystyried dymuniadau penodol preswylwyr y safle, neu ddarpar breswylwyr y safle, wrth greu cynllun ffisegol y safle.

en-gb	Site orientation should also be considered in order to maximise renewable energy generation and benefit energy efficiency.
cy-gb	Dylid ystyried gorweddiad y safle hefyd er mwyn manteisio i’r eithaf ar gynhyrchu ynni adnewyddadwy a defnyddio ynni’n effeithlon.

en-gb	Ensuring a degree of privacy is essential for site residents.
cy-gb	Mae sicrhau bod gan breswylwyr y safle rhywfaint o breifatrwydd yn hanfodol.

en-gb	There is a balance to be struck between providing the right level of privacy while ensuring a sense of community is maintained.
cy-gb	Rhaid cael cydbwysedd rhwng lefel briodol o breifatrwydd a sicrhau bod ymdeimlad o gymuned yn parhau.

en-gb	Local Authorities may wish to consider ways to retain the feeling of community,
cy-gb	Efallai y bydd Awdurdodau Lleol am ystyried ffyrdd o gadw’r teimlad o gymuned, sy’n rhan bwysig o ddiwylliant byw ar safleoedd.

en-gb	which is an important part of the culture of living on sites.
cy-gb	Efallai y bydd y dyluniad cylch yn adlewyrchu dyluniad traddodiadol

en-gb	The circular design may mirror the traditional camp design more closely and would suit sites of 12 pitches or less.
cy-gb	gwersylloedd yn well, a byddai’n addas ar gyfer safleoedd sy’n cynnwys 12 llain neu lai.

en-gb	The circular layout may be impractical for larger sites.
cy-gb	Mae’n bosibl y byddai’r cynllun cylch yn anymarferol i safleoedd mwy.

en-gb	It is particularly important that the site does not include any empty spaces which could be used for occupation, without the consent of the Local Authority.
cy-gb	Mae’n hynod bwysig nad oes unrhyw leoedd gwag yn y safle a allai gael eu meddiannu, heb ganiatâd yr Awdurdod Lleol.

en-gb	Landscaping techniques such as planting, walls or altering the land levels could prevent this.
cy-gb	Gellid atal hyn drwy ddefnyddio technegau tirlunio fel plannu planhigion, gosod waliau neu newid lefelau’r tir.

en-gb	Landscaping will help to create a residential look and create an attractive environment in which to live.
cy-gb	Bydd tirlunio yn helpu i greu golwg breswyl, ac yn creu amgylchedd deniadol i fyw ynddo.

en-gb	Where possible, the Local Authority should seek to provide natural rather than artificial solutions to creating boundaries.
cy-gb	Lle bynnag y bo modd, dylai’r Awdurdod Lleol geisio cynnig atebion naturiol i greu ffiniau, yn hytrach na rhai artiffisial.

en-gb	For example, Local Authorities should consider planting native species as screening around site perimeters instead of using high concrete walls.
cy-gb	Er enghraifft, dylai Awdurdodau Lleol ystyried plannu rhywogaethau cynhenid fel sgrin o amgylch terfynau allanol y safle yn hytrach na defnyddio waliau concrid uchel.

en-gb	Providing trees to create a perimeter boundary around the site will keep the site size clearly defined and discourage site expansion.
cy-gb	Bydd darparu coed i greu ffin allanol o amgylch y safle yn helpu i sicrhau bod maint y safle’n dal i gael ei ddiffinio’n glir, ac yn atal ehangu ar y safle.

en-gb	It will also support the screening of sites, where appropriate.
cy-gb	Bydd hefyd yn helpu i gau o amgylch safleoedd, lle bo hynny’n briodol.

en-gb	Sites may include a range of facilities, including community buildings or play areas, which could affect the layout of the site.
cy-gb	Gall safleoedd gynnwys amrywiaeth o gyfleusterau, gan gynnwys adeiladau cymunedol neu ardaloedd chwarae, a allai effeithio ar gynllun y safle.

en-gb	These are discussed further in Chapter 4 – Site Facilities.
cy-gb	Trafodir y cyfleusterau hyn ymhellach ym Mhennod 4 – Cyfleusterau ar Safleoedd.

en-gb	Site location
cy-gb	Lleoliad safleoedd

en-gb	Local Authorities should ensure they have analysed findings from the Caravan Count data collection and the GTAA to ascertain any location preferences identified by Gypsy and Traveller community members or any areas of frequent encampments.
cy-gb	Dylai Awdurdodau Lleol wneud yn siwˆ r eu bod wedi dadansoddi canfyddiadau’r data a gasglwyd drwy’r Cyfrif Carafannau a’r Asesiad o Lety Sipsiwn a Theithwyr i gael gwybod am unrhyw leoliadau a ffafrir gan aelodau o gymunedau Sipsiwn a Theithwyr neu unrhyw ardaloedd lle mae gwersylloedd yn cael eu codi’n aml.

en-gb	This analysis should support discussions around identifying sites.
cy-gb	Dylai’r dadansoddiad hwn ategu trafodaethau ynghylch nodi safleoedd.

en-gb	When considering locations for permanent residential sites, the preferences of community members should be included in the assessment process.
cy-gb	Wrth ystyried lleoliadau ar gyfer safleoedd preswyl parhaol, dylai dymuniadau aelodau o’r gymuned gael eu cynnwys yn y broses asesu.

en-gb	However, Local Authorities are not expected to always provide sites in locations which mirror these aspirations.
cy-gb	Fodd bynnag, ni ddisgwylir i Awdurdodau Lleol bob amser ddarparu safleoedd mewn lleoliadau sy’n adlewyrchu’r dymuniadau hyn.

en-gb	It is recognised other factors such as availability of land, site sustainability and achievability of planning permission will be more significant matters to consider.
cy-gb	Cydnabyddir bod ffactorau eraill, fel y tir sydd ar gael, cynaliadwyedd safle ac i ba raddau y gellir cael caniatâd cynllunio yn faterion pwysicach i’w hystyried.

en-gb	Gypsies and Travellers may have longstanding connections to a specific area of a Local Authority and may wish to be accommodated there.
cy-gb	Efallai y bydd gan Sipsiwn a Theithwyr gysylltiadau ers amser maith ag ardal benodol mewn Awdurdod Lleol ac yr hoffent gael eu lleoli yno.

en-gb	Local Authorities should take account of these views, especially where the desire relates to continued registration with local services with experience and expertise engaging with these communities.
cy-gb	Dylai Awdurdodau Lleol ystyried y safbwyntiau hyn, yn enwedig lle mae’r dymuniad yn ymwneud â pharhau i fod wedi’u cofrestru â gwasanaethau lleol sydd â phrofiad ac arbenigedd o ran ymgysylltu â’r cymunedau hyn.

en-gb	However, Local Authorities should also consider the long-term impact of a concentration of pitches / sites in one particular part of the authority area.
cy-gb	Fodd bynnag, dylai Awdurdodau Lleol hefyd ystyried effaith hirdymor cael crynhoad o leiniau / safleoedd mewn un rhan benodol yn ardal yr awdurdod.

en-gb	It is important the provision of large or multiple sites in one small area does not create spatial segregation of these communities and reduce interaction and long-term inclusion within mainstream services.
cy-gb	Mae’n bwysig nad yw darparu safleoedd mawr neu sawl safle mewn un ardal fach yn arwain at arwahanrwydd y cymunedau hyn nac yn lleihau eu cysylltiad â gwasanaethau prif ffrwd.

en-gb	When considering locations for transit sites, Local Authorities should consider the history of encampments in the area.
cy-gb	Wrth ystyried lleoliadau ar gyfer safleoedd tramwy, dylai Awdurdodau Lleol ystyried hanes gwersylloedd yn yr ardal.

en-gb	Local Authorities can review Caravan Count data regarding encampments and occupiers reasons for occupying the land to assess whether transit sites would be desirable in the local area.
cy-gb	Gall Awdurdodau Lleol adolygu data Cyfrif Carafannau ynghylch gwersylloedd a rhesymau meddianwyr dros ddefnyddio’r tir i asesu a fyddai pobl am weld safleoedd tramwy yn yr ardal leol.

en-gb	Such sites should also be easily accessible for large vehicles from major roads.
cy-gb	Dylai cerbydau mawr allu cael mynediad yn rhwydd at y safleoedd hynny o’r prif ffyrdd.

en-gb	Local Authorities should consider issues of sustainability when identifying suitable site locations, as outlined in the Planning for Gypsy and Traveller Caravan Sites circular.
cy-gb	Dylai Awdurdodau Lleol ystyried materion cynaliadwyedd wrth nodi lleoliadau addas ar gyfer safleoedd, fel y nodwyd yn y cylchlythyr Cynllunio ar gyfer Safleoedd Carafannau Sipsiwn a Theithwyr.

en-gb	Sites must be able to be occupied as Gypsy and Traveller sites for at least 21 years to be eligible for Sites Capital Grant funding.
cy-gb	Mae’n rhaid gallu defnyddio’r safleoedd fel safleoedd Sipsiwn a Theithwyr am o leiaf 21 mlynedd er mwyn bod yn gymwys i gael arian o dan y Grant Cyfalaf Safleoedd.

en-gb	The needs and preferences for services arising from community members themselves can be ascertained by analysing GTAA responses.
cy-gb	Gellir cadarnhau anghenion a dymuniadau o ran gwasanaethau sydd gan aelodau’r gymuned ei hun drwy ddadansoddi’r ymatebion i’r Asesiad o Lety Sipsiwn a Theithwyr.

en-gb	If a location is considered inappropriate for conventional housing use on the grounds of health and safety, then it should also be considered inappropriate for a Gypsy and Traveller site.
cy-gb	Os ystyrir bod lleoliad yn anaddas ar gyfer tai confensiynol ar sail iechyd a diogelwch, dylid ei ystyried yn anaddas ar gyfer safle Sipsiwn a Theithwyr hefyd.

en-gb	A Gypsy and Traveller site should not be located in areas which will have a detrimental effect on the general health and well being of the residents.
cy-gb	Ni ddylid lleoli safle Sipsiwn a Theithwyr mewn ardaloedd a fydd yn cael effaith niweidiol ar iechyd a lles cyffredinol y preswylwyr.

en-gb	The location of a site should enable, not hinder, access to services such as health and education.
cy-gb	Dylai lleoliad safle ei gwneud yn bosibl i breswylwyr gael gafael ar wasanaethau fel iechyd ac addysg, yn hytrach na rhwystro hynny.

en-gb	As with all developments, it is likely that Local Authorities will need to follow the ‘line of best fit’ when assessing potential sites.
cy-gb	Yn yr un modd â phob datblygiad, mae’n debygol y bydd angen i Awdurdodau Lleol ddilyn y ‘llinell ffit orau’ wrth asesu safleoedd posibl.

en-gb	It may be that none of the potential sites can completely satisfy the guidance in this document.
cy-gb	Mae’n bosibl na all dim un o’r safleoedd posibl fodloni holl ganllawiau’r ddogfen hon.

en-gb	However, Local Authorities should first seek to identify such sites if they exist.
cy-gb	Fodd bynnag, dylai Awdurdodau Lleol geisio nodi safleoedd o’r fath yn gyntaf, os ydynt yn bodoli.

en-gb	The general themes Local Authorities should consider are:-
cy-gb	Dyma’r themâu cyffredinol y dylai Awdurdodau Lleol eu hystyried:-

en-gb	Access – Local Authority residential sites should be located with access to public roads and footpaths leading to the site.
cy-gb	Mynediad – Dylid lleoli safleoedd preswyl Awdurdodau Lleol mewn man sydd â mynediad at ffyrdd cyhoeddus a llwybrau troed i’r safle.

en-gb	Although access to public transport would be ideal, it may be unrealistic in close proximity to the site in rural settings;
cy-gb	Er y byddai mynediad at drafnidiaeth gyhoeddus yn ddelfrydol, mae’n bosibl na fyddai hynny’n realistig mewn lleoliadau gwledig;

en-gb	Suitability of land – A site survey should be undertaken which will identify possible problems such as drainage, risk of flooding, contaminated land etc. Local Authorities should consider whether remediation work to resolve any problems is financially viable.
cy-gb	Addasrwydd y tir – Dylid cynnal arolwg o’r safle a fydd yn dangos problemau posibl fel systemau draenio, perygl o lifogydd, tir halogedig ac ati. Dylai Awdurdodau Lleol ystyried a yw gwaith adfer i ddatrys unrhyw broblemau yn ariannol hyfyw.

en-gb	Mobile homes are considered to be highly vulnerable to flooding so sites should not be situated in C2 flood zones.
cy-gb	Ystyrir bod llifogydd yn beryglus dros ben i gartrefi symudol, felly ni ddylid lleoli safleoedd mewn ardaloedd llifogydd C2.

en-gb	Locations in C1 flood zones should be subject to a justification test.14
cy-gb	Dylai safleoedd mewn ardaloedd llifogydd C1 fod yn destun prawf cyfiawnhau.14

en-gb	Local Services – Ideally located within reasonable distance from education settings, health services and shops.
cy-gb	Gwasanaethau Lleol – Yn ddelfrydol, byddai’r safleoedd wedi’u lleoli o fewn pellter rhesymol i leoliadau addysg, gwasanaethau iechyd a siopau.

en-gb	If a site is located, or is going to be located, in a rural area this will not be achievable in many instances.
cy-gb	Os yw safle wedi’i leoli – neu’n mynd i gael ei leoli – mewn ardal wledig, ni fydd hynny’n bosibl mewn nifer o achosion.

en-gb	Local Authorities must comply with the Learner Travel (Wales Measure) 2008 (as amended) and associated guidance.
cy-gb	Rhaid i Awdurdodau Lleol gydymffurfio â Mesur Teithio gan Ddysgwyr (Cymru) 2008 (fel y’i diwygiwyd) a’r canllawiau cysylltiedig.

en-gb	For further details please see the Learner Travel pages of the Welsh Government website15;
cy-gb	Am ragor o fanylion darllenwch y tudalennau ynghylch Teithio gan Ddysgwyr ar wefan Llywodraeth Cymru15;

en-gb	Environment – sites should not be located next to hazards such as rivers or canals, unless appropriate mitigation can be installed. Locating sites next to industrial sites or
cy-gb	Yr Amgylchedd – Ni ddylai safleoedd gael eu lleoli wrth ymyl peryglon fel afonydd neu gamlesi, oni bai fod modd rhoi camau priodol ar waith i leihau’r perygl.

en-gb	major roads should be carefully considered, which may require monitoring of noise and air quality and resultant design measures to reduce the impact. Utilities – water, electricity, sewerage, drainage and refuse disposal should be provided on all sites.
cy-gb	Dylid ystyried yn ofalus cyn eu lleoli wrth ymyl safleoedd diwydiannol neu ffyrdd prysur, ac mae’n bosibl y byddai angen monitro swˆ n ac ansawdd yr aer a defnyddio mesurau dylunio canlyniadol i eihau’r effaith.

en-gb	14 More information in the Welsh Government’s, Planning Policy Wales, Technical Advice Note (TAN) 15, www.wales.gov.uk/ topics/planning/policy/tans/tan15/?lang=en
cy-gb	14 Rhagor o wybodaeth ym Mholisi Cynllunio Cymru Llywodraeth Cymru, Nodyn Cyngor Technegol (TAN) 15, www.wales. gov.uk/topics/planning/policy/tans/tan15/?lang=cy

en-gb	http://www.wales.gov.uk/topics/planning/policy/tans/tan15/?lang=en
cy-gb	http://www.wales.gov.uk/topics/planning/policy/tans/tan15/?lang=cy

en-gb	15  www.gov.wales/topics/educationandskills/allsectorpolicies/learner-travel/?lang=en
cy-gb	15  www.gov.wales/topics/educationandskills/allsectorpolicies/learner-travel/?skip=1&lang=cy

en-gb	http://www.gov.wales/topics/educationandskills/allsectorpolicies/learner-travel/?lang=en
cy-gb	http://www.gov.wales/topics/educationandskills/allsectorpolicies/learner-travel/?skip=1&lang=cy

en-gb	Roads
cy-gb	Ffyrdd

en-gb	All sites need to have traffic calming measures leading into and through the site.
cy-gb	Ar gyfer pob safle, mae angen cyflwyno mesurau gostegu traffig i mewn i’r safle a drwyddo.

en-gb	Public roads should have clearly displayed signs requesting cars to slow down for site access.
cy-gb	Dylai fod arwyddion clir ar ffyrdd cyhoeddus yn gofyn i geir arafu wrth fynd i mewn i’r safle.

en-gb	Only Local Authorities are authorised to erect signs on public highways and this may need to be made clear to residents.
cy-gb	Dim ond Awdurdodau Lleol sydd â’r awdurdod i osod arwyddion ar briffyrdd cyhoeddus, ac efallai y bydd angen egluro hynny i breswylwyr.

en-gb	Internal roads should also have signs at regular intervals requesting drivers to slow down and speed-limiting ramps.
cy-gb	Dylid gosod arwyddion bob hyn a hyn ar hyd ffyrdd mewnol hefyd yn gofyn i yrwyr arafu, ynghyd â rampiau arafu.

en-gb	Good quality roads which are capable of withstanding heavy vehicles should be constructed.
cy-gb	Dylid adeiladu ffyrdd o ansawdd da sy’n gallu ymdopi â cherbydau trwm.

en-gb	Normally concrete or tar macadam on a suitable sub-base appropriate to soil conditions is preferable.
cy-gb	Fel arfer, dylid defnyddio concrit neu darmac uwchben is-sylfaen addas sy’n briodol i amodau’r pridd.

en-gb	Roads should be wide enough to allow mobile homes access on low loader vehicles and yet not encourage on road parking.
cy-gb	Dylai’r ffyrdd fod yn ddigon llydan fel bod modd symud cartrefi symudol ar ben cerbydau llwytho isel, ac eto dylid atal parcio ar y ffordd.

en-gb	Roads should be a minimum of 5.5 metres wide16 and accommodate vehicles towing caravans up to 10 metres long.
cy-gb	Dylai’r ffyrdd fod yn 5.5 metr o led16 o leiaf, a gallu ymdopi â cherbydau sy’n tynnu carafannau hyd at 10 metr o hyd.

en-gb	The design of roads leading to and through residential sites must allow easy access for emergency vehicles.
cy-gb	Dylai’r ffyrdd sy’n arwain at safleoedd preswyl a drwyddynt gael eu dylunio mewn ffordd sy’n golygu ei bod yn hawdd sicrhau mynediad i gerbydau brys.

en-gb	Mobile homes must not be more than 50 metres from a road (including internal site roadways).
cy-gb	Ni chaiff cartrefi symudol fod mwy na 50 metr oddi wrth ffordd (gan gynnwys ffyrdd mewnol y safle).

en-gb	Roads should not have overhead cables less than 4.5 metres above the ground.
cy-gb	Ni ddylai fod ceblau uwchben y ffyrdd sy’n llai na 4.5 metr uwchben lefel y ddaear.

en-gb	Vehicular access and gateways must be at least 3.1 metres wide and have a minimum clearance of 3.7 metres.
cy-gb	Dylai mynedfeydd a bylchau i gerbydau fod yn 3.1 metr o led o leiaf, a dylai fod ardal glirio o 3.7 metr o leiaf.

en-gb	Local Authorities should provide only one access point to the site to prevent non-residents using the site as a through road.
cy-gb	Dim ond un pwynt mynediad i’r safle ddylai Awdurdodau Lleol ei ddarparu, er mwyn atal pobl nad ydynt yn breswylwyr rhag defnyddio’r safle fel ffordd drwodd.

en-gb	A speed-ramp will be required near to the entrance to the public road to ensure a reduction in vehicular speed.
cy-gb	Bydd angen ramp arafu wrth ymyl y fynedfa i’r ffordd gyhoeddus i wneud yn siwˆ r bod cerbydau yn arafu.

en-gb	If the site is a tree / cul-de-sac layout there should be adequate turning space to accommodate large vehicles such as fire engines, ambulances, refuse lorries and, of course, large vehicles used by the residents.
cy-gb	Os oes gan y safle gynllun coeden / cul-de-sac, dylai fod digon o le i droi ar gyfer cerbydau mawr fel injan dân, ambiwlans, lori sbwriel ac, wrth gwrs, cerbydau mawr sy’n cael eu defnyddio gan y preswylwyr.

en-gb	The Local Authority should liaise with the local Police force to ensure the proposed design aligns with Secured by Design principles.17
cy-gb	Dylai’r Awdurdod Lleol gysylltu â’r Heddlu lleol i sicrhau bod y dyluniad arfaethedig yn cyd-fynd ag egwyddorion Diogelu drwy Ddylunio.17

en-gb	The site should be connected to the local community by means of a footpath, except where a rural location makes this impossible.
cy-gb	Dylai fod llwybr troed yn cysylltu’r safle â’r gymuned leol, ar wahân pan mae hyn yn amhosibl mewn lleoliad gwledig.

en-gb	Local Authorities should include internal pathways of at least 0.9 metres in width, especially where children may play or on a route to a play area.
cy-gb	Dylai Awdurdodau Lleol gynnwys llwybrau mewnol sy’n 0.9 metr o led o leiaf, yn enwedig mewn mannau lle byddai plant yn chwarae neu ar y ffordd i ardal chwarae.

en-gb	On sites with a tree layout, alleyways connecting cul-de-sacs should be avoided for crime prevention reasons.
cy-gb	Ar safleoedd gyda chynllun coeden, dylid osgoi llwybrau sy’n cysylltu cul-de-sacs er mwyn atal troseddu.

en-gb	Residents will be aware to be cautious when driving on to and around the site due to children playing.
cy-gb	Bydd y preswylwyr yn gwybod bod angen iddynt fod yn ofalus wrth yrru i mewn i’r safle ac o’i amgylch gan fod plant yn chwarae yno.

en-gb	However visitors to the site may not realise the potential danger and
cy-gb	Fodd bynnag, mae’n bosibl na fydd ymwelwyr â’r safle yn ymwybodol o’r perygl posibl.

en-gb	therefore warning signs should be placed at the entrance to the site and throughout warning drivers of the presence of children.
cy-gb	Felly dylid gosod arwyddion rhybudd wrth y fynedfa i’r safle a drwy’r safle i gyd yn rhybuddio gyrwyr fod plant yno.

en-gb	On sites with a circular layout a one-way system is recommended for vehicles, which should be marked by one-way signs or painted arrows on the road.
cy-gb	Ar safleoedd gyda chynllun siâp cylch argymhellir system unffordd ar gyfer cerbydau, a dylid defnyddio arwyddion unffordd neu beintio arwyddion ar y ffordd i ddangos hynny.

en-gb	This will make traffic flow more predictable and support children’s welfare.
cy-gb	Bydd hyn yn golygu ei bod yn haws rhagweld llif y traffig, a bydd yn helpu i gadw plant yn ddiogel.

en-gb	Installing a site entrance barrier could be considered.
cy-gb	Installing a site entrance barrier could be considered.

en-gb	However, this should only be installed after consultation with site residents and after balancing the potential impact on wider community cohesion.
cy-gb	However, this should only be installed after consultation with site residents and after balancing the potential impact on wider community cohesion.

en-gb	16 Department for Transport, Manual for Streets
cy-gb	16 Department for Transport, Manual for Streets

en-gb	17 ACPO, Secured by Design:
cy-gb	17 Cymdeithas Prif Swyddogion yr Heddlu, Secured by Design:

en-gb	New Homes 2014
cy-gb	New Homes 2014

en-gb	Boundaries
cy-gb	Ffiniau

en-gb	Care should be taken to integrate the boundary treatment of the site into the local environment.
cy-gb	Dylid gwneud yn siwˆ r bod ffiniau’r safle yn cydweddu i’r amgylchedd o’i amgylch.

en-gb	The aim should be to achieve a balance between securing the boundaries and maintaining a pleasant and more open environment on site.
cy-gb	Y nod yw cael cydbwysedd rhwng pennu’r ffiniau a chynnal amgylchedd dymunol a mwy agored ar y safle.

en-gb	The health and safety of children should be a priority when considering boundary arrangements.
cy-gb	Dylai iechyd a diogelwch y plant fod yn flaenoriaeth wrth ystyried trefniadau’r ffiniau.

en-gb	Site boundaries should be constructed in a way which will minimise the risks to children playing.
cy-gb	Dylai ffiniau’r safle gael eu creu mewn modd sy’n lleihau’r perygl i’r plant wrth iddynt chwarae.

en-gb	There should be a 3 metre gap within the inside of all site boundaries as a fire prevention measure.19
cy-gb	Dylid gwneud yn siwˆ r bod bwlch o 3 metr y tu mewn i holl ffiniau’r safle fel mesur atal tân.19

en-gb	The Local Authority must consult the local Fire and Rescue Authority regarding the planned measures to prevent and detect fire on the proposed site and the planned means to fight the fire before providing a site.20
cy-gb	Cyn darparu safle, bydd rhaid i’r Awdurdod Lleol ymgynghori â’r Awdurdod Tân ac Achub lleol ynghylch y mesurau arfaethedig i atal a chanfod tân ar y safle arfaethedig a’r ffordd y byddent yn diffodd y tân.20

en-gb	It is important to differentiate between public and private spaces on the site so it is very obvious where pitch boundaries are.
cy-gb	Mae’n bwysig gwahaniaethu rhwng mannau cyhoeddus a mannau preifat yn y safle, fel bod ffiniau’r lleiniau yn amlwg iawn.

en-gb	The maintenance responsibilities of site owners and residents differ in relation to pitches and communal areas so the boundaries need to be clearly defined.
cy-gb	Bydd cyfrifoldebau cynnal a chadw perchnogion y safle a’r preswylwyr o ran lleiniau a mannau cymunedol yn amrywio, felly bydd angen pennu’r ffiniau’n glir.

en-gb	Poorly defined boundaries can lead to unauthorised site expansion.
cy-gb	Mae ffiniau aneglur yn gallu arwain at ehangu’r safle heb awdurdod.

en-gb	Different materials can be used to prevent this, such as planting or low walls.
cy-gb	Gellir defnyddio deunyddiau gwahanol i atal hyn, fel planhigion neu waliau isel.

en-gb	Where natural features exist it would be helpful to integrate these into the design of the site.
cy-gb	Os oes nodweddion naturiol yn bodoli, byddai’n ddefnyddiol cynnwys y rhain yn nyluniad y safle.

en-gb	The boundaries between pitches also act as a fire break so grass embankments, raised plant beds or low walls, rather than wooden fences, should be considered.
cy-gb	Mae’r ffiniau rhwng lleiniau yn atalfa dân hefyd, felly dylid ystyried llethrau gwair, gwelyau planhigion wedi’u codi neu waliau isel yn hytrach na ffensys pren.

en-gb	Each pitch should have a secure lockable gate.
cy-gb	Dylai fod gan bob llain giât ddiogel y mae modd ei chloi.

en-gb	This will enable pitch residents to secure their own pitches.
cy-gb	Bydd hyn yn galluogi’r preswylwyr i wneud eu llain eu hunain yn ddiogel.

en-gb	The gates should be of a robust and pleasant design and not so imposing they act as a barrier screening off pitches completely.
cy-gb	Dylai’r gatiau fod yn gadarn ac yn daclus, a pheidio â bod mor fawr fel eu bod yn ynysu’r lleiniau’n llwyr.

en-gb	It is recommended gates are designed to prevent most pets or small children escaping from the pitch.
cy-gb	Argymhellir bod dyluniad y gatiau’n rhwystro’r rhan fwyaf o anifeiliaid anwes neu blant bach rhag dianc o’r llain.

en-gb	Gates should be at least 3.1 metres wide.
cy-gb	Dylai’r gatiau fod yn 3.1 metr o led o leiaf.

en-gb	The layout of the pitch will depend on the overall site design.
cy-gb	Bydd cynllun y llain yn dibynnu ar ddyluniad cyffredinol y safle.

en-gb	However an important element in the design and size of pitches is the intended capacity.
cy-gb	Fodd bynnag, un elfen bwysig o ran dyluniad a maint lleiniau yw faint o le y bwriedir ei ddarparu.

en-gb	Gypsies and Travellers traditionally have larger families than the settled community and so there is likely to be more of a demand for larger family sized pitches.
cy-gb	Yn draddodiadol, mae gan Sipsiwn a Theithwyr deuluoedd mwy na’r gymuned sefydlog, ac felly mae’n debygol y bydd mwy o alw am leiniau i deuluoedd mawr.

en-gb	In addition to this they will need space for vehicles capable of towing caravans and also large vehicles used for employment.
cy-gb	Hefyd, bydd angen lle i gerbydau sy’n gallu tynnu carafannau a cherbydau mawr a ddefnyddir ar gyfer cyflogaeth.

en-gb	All of these taken together will place a particular requirement for large well designed pitches.
cy-gb	Bydd yr holl elfennau hyn yn gofyn yn benodol am leiniau mawr sydd wedi’u dylunio’n dda.

en-gb	As a minimum, each pitch should be capable of accommodating an amenity block, a mobile home, touring caravan and parking for two vehicles.
cy-gb	Dylai pob llain, fan leiaf, fod yn ddigon mawr i gynnwys bloc amwynder, cartref symudol, carafán deithiol a lle parcio i ddau gerbyd.

en-gb	Section 60 of the Mobile Homes (Wales) Act, defines ‘mobile home’ as measuring up to 20 metres in length and 6.8 metres in width.
cy-gb	Mae Adran 60 o Ddeddf Cartrefi Symudol (Cymru) yn diffinio ‘cartref symudol’ fel cerbyd sydd hyd at 20 metr o hyd a 6.8 metr o led.

en-gb	However, Local Authorities should consider consulting the proposed occupiers of the site to determine whether they intend to occupy smaller static caravans or mobile homes which meet these maximum dimensions.
cy-gb	Fodd bynnag, dylai Awdurdodau Lleol ystyried ymgynghori â darpar breswylwyr y safle i gael gwybod a ydynt yn bwriadu defnyddio carafannau statig llai neu gartrefi symudol sydd â’r dimensiynau mwyaf hyn.

en-gb	Parking spaces must be a minimum of 2.4 x 4.8 metres each.
cy-gb	Rhaid i leoedd parcio fod yn 2.4 x 4.8 metr o leiaf yr un.

en-gb	The size of amenity blocks is discussed below.
cy-gb	Mae maint blociau amwynder yn cael ei drafod isod.

en-gb	It is important to ensure that the orientation of the pitch allows for a degree of privacy for individual residents without inhibiting a sense of community.
cy-gb	Mae’n bwysig gwneud yn siwˆ r bod gorweddiad y llain yn cynnig rhywfaint o breifatrwydd i’r preswylwyr unigol, heb amharu ar yr ymdeimlad o gymuned.

en-gb	Providing clear pitch boundaries which are not too high will support this.
cy-gb	Bydd darparu ffiniau pendant ar gyfer lleiniau, heb fod yn rhy uchel, yn help gyda hynny.

en-gb	Preventing footpaths directly behind the pitch will also support household privacy and reduce the potential for criminality.
cy-gb	Bydd atal llwybrau troed yn union y tu ôl i’r llain hefyd yn helpu i wneud yn siwˆ r bod gan aelwydydd breifatrwydd, ac yn lleihau’r potensial i droseddu.

en-gb	Pitches should provide:-
cy-gb	Dylai lleiniau ddarparu’r canlynol:-

en-gb	an amenity block connected to water supply, electricity and other services/facilities;
cy-gb	bloc amwynder sydd wedi’i gysylltu â’r cyflenwad dwˆ r, trydan a gwasanaethau/ cyfleusterau eraill;

en-gb	a hard surfaced level area with drainage falls;
cy-gb	ardal arwyneb caled â systemau draenio priodol;

en-gb	an easily cleaned and maintained surface;
cy-gb	arwyneb y mae’n hawdd ei lanhau a’i gynnal a’i gadw;

en-gb	a suitable container for domestic refuse;
cy-gb	cynhwysydd addas ar gyfer sbwriel cartref;

en-gb	electricity hook-up points to allow for the different positioning of mobile homes within the pitch;
cy-gb	pwyntiau cysylltu â thrydan er mwyn gallu gosod cartrefi symudol mewn lleoedd gwahanol ar y safle;

en-gb	a way of securing mobile homes to the pitch during high winds, such as steel rings laid in concrete;
cy-gb	ffordd o gadw’r cartrefi symudol yn ddiogel yn y llain yn ystod gwyntoedd cryf, fel cylchoedd dur wedi’u gosod mewn concrid;

en-gb	hook up to drains and sewerage systems; and
cy-gb	cysylltiad â systemau draenio a charthffosiaeth; a

en-gb	space for drying clothes.
cy-gb	lle i sychu dillad.

en-gb	Hardstanding
cy-gb	Mannau llawr caled

en-gb	Each pitch should have hardstanding which is constructed of hard wearing material, covering the entire area to be occupied by mobile homes and other vehicles.
cy-gb	Dylai pob safle gynnwys mannau llawr caled a wnaed o ddeunydd gwydn, ac sy’n gorchuddio’r ardal gyfan lle saif y cartrefi symudol a cherbydau eraill.

en-gb	The hard standing should be constructed to industry code of practice.21 Local Authorities will be responsible for repairing the hardstanding if it becomes damaged in future so it is important this is considered.
cy-gb	Dylai’r mannau llawr caled gael eu hadeiladu yn unol â chod ymarfer y diwydiant.21 Awdurdodau Lleol fydd yn gyfrifol am drwsio’r mannau hyn os byddant yn cael eu difrodi yn y dyfodol,felly mae’n bwysig bod hyn yn cael ei ystyried.

en-gb	Where possible, some soft landscaping is also recommended for each pitch.
cy-gb	Lle bynnag y bo modd, argymhellir defnyddio rhywfaint o dirlunio meddal hefyd ar gyfer pob llain.

en-gb	Amenity block
cy-gb	Bloc amwynder

en-gb	Each pitch must have an amenity block which must be constructed or refurbished to meet the requirements of the current Building Regulations, the Institution of Electrical Engineers regulations, and the requirements of the relevant water company.
cy-gb	Bydd rhaid i bob llain gael bloc amwynder sydd wedi’i adeiladu neu ei adnewyddu i fodloni gofynion y Rheoliadau Adeiladu presennol, rheoliadau Sefydliad y Peirianwyr Trydan a gofynion y cwmni dwˆ r perthnasol.

en-gb	Detached or semi-detached designs should be appropriate.
cy-gb	Dylai dyluniadau pâr a sengl fod yn briodol.

en-gb	Having a residential appearance will enhance the look of the pitch and the general aesthetic of the site.
cy-gb	Bydd edrychiad preswyl yn gwella golwg y llain, ac estheteg gyffredinol y safle.

en-gb	Amenity blocks should include a separate WC with a sink unit for hand washing which is accessible through a lobbied room.
cy-gb	Dylai blociau amwynder gynnwys toiled ar wahân a sinc i olchi dwylo, a gyrhaeddir drwy gyntedd.

en-gb	Baths with overhead showers are recommended.
cy-gb	Argymhellir baddonau â chawodydd uwchben.

en-gb	The block should also include a store room, a kitchen and food preparation area and a small dining area for the family.
cy-gb	Dylai’r bloc hefyd gynnwys ystafell storio, cegin ac ardal paratoi bwyd ynghyd ag ardal fwyta fach i’r teulu.

en-gb	The diagram at Annex 2 provides an example illustration of how this could be designed.
cy-gb	Mae’r diagram yn Atodiad 2 yn enghraifft o sut y gellid dylunio hyn, ond mae’r enghraifft hon hefyd yn cynnwys lolfa.

en-gb	The minimum recommended floor space of an amenity block is 23m2.
cy-gb	Argymhellir y dylai llawr bloc amwynder fod yn 23m2 o leiaf.

en-gb	Residents may prefer showers to baths, prefer to have slightly differently sized rooms or have particular needs which require adaptations. 21 Currently, National Park Homes Council and British Holiday and Home Parks Association standard:
cy-gb	21 Ar hyn o bryd, safon y Cyngor Cartrefi Parc Cenedlaethol a Chymdeithas Parciau Gwyliau a Pharciau Cartrefi Prydain:

en-gb	“A hard core base to a minimum depth of 150 mm, well consolidated and topped with 100 mm of concrete
cy-gb	“A hard core base to a minimum depth of 150 mm, well consolidated and topped with 100 mm of concrete

en-gb	(mix as BS8500-2:2006) shall be used.
cy-gb	(mix as BS8500-2:2006) shall be used.

en-gb	The finished raft must be generally level with due allowance for surface drainage.
cy-gb	The finished raft must be generally level with due allowance for surface drainage.

en-gb	Where the ground conditions so require, thickening or the introduction of reinforcement of the raft may be necessary.”
cy-gb	Where the ground conditions so require, thickening or the introduction of reinforcement of the raft may be necessary.”

en-gb	The construction and layout of the amenity block should take into account that some users may have special requirements, for example disabled users and the elderly can find steps hard to manage if using a walking aid or wheelchair. All new blocks should have access ramps rather than steps (or both). Further adaptations may be required to amenity blocks which will be allocated to disabled residents.
cy-gb	Wrth benderfynu ar gynllun y bloc amwynder a’i adeiladu, dylid ystyried y bydd gan rai defnyddwyr ofynion penodol o bosib, er enghraifft mae’n gallu bod yn anodd i bobl anabl a phobl hyˆn ymdopi â grisiau os ydynt yn defnyddio cymhorthion cerdded neu gadair olwyn.

en-gb	Amenity blocks should be designed in such a way that will allow for easy adaptations to be made in the future to accommodate disabled and or elderly residents.
cy-gb	Dylai blociau amwynder gael eu dylunio mewn ffordd a fydd yn golygu ei bod yn hawdd eu haddasu yn y dyfodol ar gyfer preswylwyr hyˆn neu anabl.

en-gb	It is the responsibility of the Local Authority to ensure that it complies with the Equality Act 2010 when designing amenity blocks.
cy-gb	Cyfrifoldeb yr Awdurdod Lleol yw gwneud yn siwˆ r ei fod yn cydymffurfio â Deddf Cydraddoldeb 2010 wrth ddylunio blociau amwynder.

en-gb	Local Authorities should consider replacing steps with small ramps on existing sites.
cy-gb	Ar safleoedd sy’n bodoli’n barod, dylai Awdurdodau Lleol ystyried gosod rampiau bach yn lle grisiau.

en-gb	Internal walls in bathrooms and WCs should be capable of holding support aids.
cy-gb	Dylai’r waliau mewnol yn yr ystafelloedd ymolchi a’r toiledau allu dal cymhorthion.

en-gb	Basic aids can be fitted to allow flexibility of use.
cy-gb	Gellir gosod cymhorthion sylfaenol er mwyn galluogi defnydd hyblyg.

en-gb	Local Authorities may wish to utilise the Disabled Facilities Grant22 to fund required adaptations.
cy-gb	Efallai y bydd Awdurdodau Lleol am ddefnyddio’r Grant Cyfleusterau i’r Anabl22 i dalu am addasiadau angenrheidiol.

en-gb	To accommodate wheelchairs, prams and walking frames, main entrances, doorways and passageways should have a minimum width of 0.8 metres, 0.75 metres and 0.9 metres respectively.
cy-gb	Er mwyn darparu ar gyfer cadeiriau olwyn, pramiau a fframiau cerdded dylai prif fynedfeydd, drysau a choridorau fod yn 0.8 metr, 0.75 metr ac yn 0.9 metr o led o leiaf, yn y drefn honno.

en-gb	Blocks should have adequate water supply including hot water which can be thermostatically controlled.
cy-gb	Dylai fod gan flociau gyflenwad dwˆ r digonol, gan gynnwys dwˆ r poeth, ac y gellir ei reoli gyda thermostat.

en-gb	Bathrooms should be well screened and walls should be tiled where there are showers or baths.
cy-gb	Dylai’r ystafelloedd ymolchi fod wedi’u sgrinio’n dda, a dylid cael waliau teils lle mae cawodydd neu faddonau.

en-gb	Plumbing for washing machine/dryer should be installed, as should electrical points for a cooker/washing machine/drier.
cy-gb	Dylid gosod peipiau dwˆ r ar gyfer y peiriant golchi/sychu, yn ogystal â phwyntiau trydan ar gyfer y popty/peiriant golchi/peiriant sychu.

en-gb	Electrical sockets should be provided throughout the block.
cy-gb	Dylid darparu socedi trydan drwy’r bloc.

en-gb	The block should be connected to a sewer or other suitable drainage disposal system.
cy-gb	Dylai’r bloc fod wedi’i gysylltu â charthffos neu system ddraenio addas arall.

en-gb	The food preparation / cooking area should have adequate storage space for food stuffs and other household items.
cy-gb	Dylai fod digon o le storio yn yr ardal paratoi / coginio bwyd i gadw bwyd ac eitemau eraill y cartref.

en-gb	A sink and drainer should also be fitted.
cy-gb	Dylid gosod sinc a bwrdd draenio hefyd.

en-gb	There should be room for additional appliances such as microwaves.
cy-gb	Dylai fod digon o le i gyfarpar ychwanegol, fel microdon.

en-gb	The internal design should allow as much natural light in as possible.
cy-gb	Dylai’r dyluniad mewnol adael digon o olau naturiol i mewn â phosibl.

en-gb	It is likely the family will spend a considerable amount of time in the dining area.
cy-gb	Mae’n debygol y bydd y teulu’n treulio llawer o amser yn yr ardal fwyta.

en-gb	The store room should be lockable to ensure cleaning products or other hazards can be kept out of reach of children.
cy-gb	Dylid gallu cloi’r ystafell storio er mwyn gwneud yn siwˆ r nad yw deunyddiau glanhau neu beryglon eraill o fewn cyrraedd plant.

en-gb	Local Authorities should explore cost effective energy efficiency systems for amenity blocks.
cy-gb	Dylai Awdurdodau Lleol ystyried systemau arbed ynni costeffeithiol ar gyfer blociau amwynder.

en-gb	Solar panels could be provided on amenity blocks to provide photo-voltaic heating.
cy-gb	Gellid darparu paneli solar mewn blociau amwynder er mwyn darparu systemau gwresogi ffotofoltäig.

en-gb	Environmentally-friendly waste systems and rainwater harvesting could also be pursued.
cy-gb	Gellid hefyd ystyried systemau gwastraff a chasglu dwˆ r glaw sy’n ecogyfeillgar.

en-gb	To ensure the blocks are energy efficient, water tanks and pipes should be insulated to keep heat and prevent frost damage.
cy-gb	I sicrhau bod y blociau’n defnyddio ynni’n effeithlon dylid inswleiddio tanciau a phibellau dwˆ r er mwyn cadw gwres ac atal difrod a achosir gan rew.

en-gb	Each room should have a heating system which provides temperature control and be economical.
cy-gb	Dylai fod gan bob ystafell system wresogi y gellir rheoli ei thymheredd ac sy’n ddarbodus.

en-gb	All light fittings should be low energy and heating and ventilation systems should be appropriate.
cy-gb	Dylai’r holl oleuadau fod yn rhai ynni isel, a dylai’r systemau gwresogi ac awyru fod yn rhai priodol.

en-gb	All precautions should be taken to ensure electrical sockets and other fittings and fixtures are child proofed, such as rounded work surfaces.
cy-gb	Dylid cymryd pob gofal i sicrhau bod socedi trydan a ffitiadau a gosodiadau eraill yn ddiogel i blant, fel arwynebau gwaith â chorneli crwn.

en-gb	All fixtures and fittings should be robust, durable and hardwearing but domestic in nature.
cy-gb	Dylai’r holl osodiadau a ffitiadau fod yn gadarn, yn gryf a phara’n dda ond yn rhai domestig eu natur.

en-gb	The intention should be to create a safe but comfortable environment.
cy-gb	Dylid ceisio creu amgylchedd diogel ond cyfforddus.

en-gb	Local Authorities should also consider compliance with Secured by Design principles when designing new amenity blocks.
cy-gb	Dylai Awdurdodau Lleol hefyd ystyried cydymffurfio ag egwyddorion Diogelu drwy Ddylunio wrth ddylunio blociau amwynder newydd.

en-gb	22 www.gov.wales/topics/people-and-communities/communities/grants/dfgs/?lang=en
cy-gb	22  www.gov.wales/topics/people-and-communities/communities/grants/dfgs/?lang=cy

en-gb	http://www/ http://gov.wales/topics/people-and-communities/communities/grants/dfgs/?lang=en
cy-gb	http://www.gov.wales/topics/people-and-communities/communities/grants/dfgs/?lang=cy

en-gb	Spacing of Caravans and Trailers
cy-gb	Y bwlch rhwng Carafannau ac Ôl-gerbydau

en-gb	In line with the Model Standards 2008 for Caravan Sites in Wales23, a gap of 3 metres should be observed between a mobile home and any pitch boundary.
cy-gb	Yn unol â’r Safonau enghreifftiol ar gyfer safleoedd carafannau yng Nghymru (2008)23 dylai fod bwlch o 3 metr rhwng cartref symudol a ffin unrhyw lain.

en-gb	The measurement should be taken from the mobile home wall.
cy-gb	Dylid mesur y bwlch o wal y cartref symudol.

en-gb	Each individual mobile home should be spaced at a distance of no less than 6 metres from any other mobile home.
cy-gb	Dylai fod bwlch o 6 metr o leiaf rhwng pob cartref symudol unigol ac unrhyw gartref symudol arall.

en-gb	This is because mobile homes are highly flammable and helps to ensure privacy from neighbouring households.
cy-gb	Mae hyn yn angenrheidiol gan fod cartrefi symudol yn fflamadwy iawn, ac mae hefyd yn helpu i sicrhau preifatrwydd oddi wrth aelwydydd cyfagos.

en-gb	23 Welsh Government, Model standards for Caravan Sites in Wales www.gov.wales/topics/housing-and-regeneration/ publications/model-standards-2008-for-caravan-sites-in-Wales/?lang=en
cy-gb	23Llywodraeth Cymru, Safonau enghreifftiol ar gyfer safleoedd carafannau yng Nghymru www.gov.wales/topics/housing-and- regeneration/publications/model-standards-2008-for-caravan-sites-in-Wales/?lang=cy

en-gb	Chapter 4 – Site Facilities
cy-gb	Pennod 4 – Cyfleusterau ar Safleoedd

en-gb	This chapter outlines various facilities which should be factored into the design of a Local Authority Gypsy and Traveller site.
cy-gb	Mae’r bennod hon yn disgrifio’r cyfleusterau amrywiol a ddylai fod yn rhan o ddyluniad safle Awdurdod Lleol i Sipsiwn a Theithwyr.

en-gb	For further information on the management, maintenance and responsibilities relating to these facilities please refer to the Welsh Government’s Managing Gypsy and Traveller Sites guidance.24
cy-gb	Am ragor o wybodaeth am y gwaith rheoli, y gwaith cynnal a chadw a’r cyfrifoldebau sy’n gysylltiedig â’r cyfleusterau hyn, darllenwch ganllawiau Llywodraeth Cymru, Rheoli Safleoedd Sipsiwn a Theithwyr.24

en-gb	Children’s play area
cy-gb	Ardal chwarae i blant

en-gb	Due to limited indoor space, the outdoor environment is particularly important to Gypsy and Traveller children.
cy-gb	Oherwydd y lle cyfyngedig sydd ganddynt o dan do, mae’r amgylchedd awyr agored yn bwysig iawn i blant Sipsiwn a Theithwyr.

en-gb	An area for children and young people to play and gather is important, especially if there is not suitable provision within walking distance on a safe route.
cy-gb	Mae ardal i blant a phobl ifanc chwarae ac ymgynnull arni yn bwysig, yn enwedig os nad oes darpariaeth addas o fewn pellter cerdded ar hyd llwybr diogel.

en-gb	Each site needs to be considered individually and in the context of local conditions; existing play area provision in the area and the size of the site should be taken into account.
cy-gb	Mae angen ystyried pob safle yn unigol ac yng nghyd-destun amodau lleol; dylid ystyried yr ardaloedd chwarae sydd yn yr ardal yn barod a maint y safle.

en-gb	Ideally, children living on site will be able to safely access nearby existing play areas utilised by the wider community.
cy-gb	Yn ddelfrydol, bydd plant sy’n byw ar safle yn gallu mynd yn ddiogel i ardaloedd chwarae cyfagos sy’n cael eu defnyddio gan y gymuned ehangach.

en-gb	However, where this isn’t possible sites should include designated playareas.
cy-gb	Ond, pan nad yw hyn yn bosibl, dylai safleoedd gynnwys ardaloedd chwarae dynodedig.

en-gb	Where site layout allows, communal play areas should be positioned to enable parents to supervise their children.
cy-gb	Os yw cynllun y safle’n caniatáu hynny, dylid lleoli ardaloedd chwarae cymunedol lle y gall rhieni oruchwylio eu plant.

en-gb	This will help to reassure parents of the whereabouts and safety of children.
cy-gb	Bydd hyn yn helpu i roi sicrwydd i rieni ynghylch ble y mae eu plant a’u bod yn ddiogel.

en-gb	The area allocated for children’s play must take into account the number of children it has to accommodate.
cy-gb	Rhaid i’r ardal a ddynodir yn ardal chwarae i blant ystyried nifer y plant a fydd yn ei defnyddio.

en-gb	Fields in Trust have recommended a minimum standard for outdoor playing spaces via their ‘Planning and Design for Outdoor Sport and Play’ guidance.
cy-gb	Mae Meysydd Chwarae Cymru/Fields in Trust wedi argymell safon sylfaenol ar gyfer mannau chwarae yn yr awyr agored yn eu canllawiau ‘Planning and Design for Outdoor Sport and Play’.

en-gb	The document aims to help land use planners ensure a sufficient level of open space to enable residents of all ages to participate in sports and games with an emphasis on access for children to play grounds and other play space.
cy-gb	Nod y ddogfen yw helpu cynllunwyr defnydd tir i sicrhau bod digon o fannau agored ar gael i alluogi trigolion o bob oed i gymryd rhan mewn chwaraeon a gemau, gyda phwyslais ar fynediad i blant at feysydd chwarae ac ardaloedd chwarae eraill.

en-gb	Play areas should be located away from vehicular traffic and should be inaccessible to vehicles.
cy-gb	Dylid lleoli ardaloedd chwarae oddi wrth gerbydau, ac ni ddylai cerbydau allu cael mynediad iddynt.

en-gb	In addition they should be fenced, walled or grassed embankments and clearly delineated as a play area.
cy-gb	Dylid hefyd godi ffensys, waliau neu argloddiau gwair o’u cwmpas a dynodi’r ardal yn glir yn ardal chwarae.

en-gb	Play areas should be well lit and designated as dog free areas. The designated play area should be flexible, adaptable, varied and interesting.
cy-gb	Dylai’r ardaloedd chwarae fod wedi’u goleuo’n dda, ac wedi’u dynodi’n ardaloedd lle na chaniateir cwˆn. Dylai fod modd i’r ardal chwarae a ddynodwyd fod yn hyblyg, yn amrywiol ac yn ddiddorol, a’i bod yn hawdd ei haddasu.

en-gb	Providing features such as shrubs or sand will allow children to manipulate the play space and promote good quality play.
cy-gb	Bydd darparu nodweddion fel llwyni neu dywod yn galluogi plant i reoli sut maent yn defnyddio’r ardal chwarae ac yn hyrwyddo arferion chwarae da.

en-gb	A youth shelter or other form of seating should be included, which can promote socialising, maximise the use of the play area and have the additional use as a bus shelter if school transport collects from the site.
cy-gb	Dylid cynnwys cysgodfan i bobl ifanc neu fath arall o seddi. Mae hynny’n gallu annog pobl i gymdeithasu ac yn gwneud y defnydd gorau posibl o’r ardal chwarae.Byddai modd ei ddefnyddio fel arosfa bws hefyd os bydd gwasanaeth cludo i’r ysgol yn casglu plant o’r safle.

en-gb	It is very important to ensure any designated play space is clearly differentiated from residential or working space and it should be maintained by the Local Authority to ensure it is not used for other purposes.
cy-gb	Mae’n bwysig iawn gwahaniaethu’n glir rhwng unrhyw fan chwarae dynodedig a man preswyl neu fan gwaith, a dylai’r Awdurdod Lleol ei gynnal i wneud yn siwˆ r nad yw’r ardal chwarae yn cael ei defnyddio at ddibenion eraill.

en-gb	Local Authorities need to undertake Play Sufficiency Assessments as required by the Children and Families (Wales) Measure 201025.
cy-gb	Bydd angen i Awdurdodau Lleol gynnal Asesiadau Digonolrwydd o’r Cyfleoedd Chwarae yn unol â Mesur Plant a Theuluoedd (Cymru) 2010 25.

en-gb	These assessments relate to the sufficiency of the play opportunities in each Local Authority area and must include an action plan for improving (or maintaining) the opportunities for children to play.
cy-gb	Mae’r asesiadau hyn yn ystyried a oes digon o gyfleoedd chwarae ym mhob ardal Awdurdod Lleol, ac mae’n rhaid iddynt gynnwys cynllun gweithredu ar gyfer gwella (neu gynnal) y cyfleoedd i blant chwarae.

en-gb	Local Authorities are required to report on opportunities for play on their Gypsy and Traveller sites.
cy-gb	Mae’n rhaid i Awdurdodau Lleol adrodd am gyfleoedd chwarae ar eu safleoedd i Sipsiwn a Theithwyr.

en-gb	24 Welsh Government, Managing Gypsy and Traveller Sites guidance, www.gov.wales/topics/people-and-communities/ communities/communitycohesion/gypsytravellers/sites/?lang=en
cy-gb	24 Llywodraeth Cymru, canllawiau Rheoli Safleoedd Sipsiwn a Theithwyr www.gov.wales/topics/people-and-communities/ communities/communitycohesion/gypsytravellers/sites/?skip=1&lang=cy

en-gb	http://www.gov.wales/topics/people-and-communities/communities/communitycohesion/gypsytravellers/sites/?lang=en
cy-gb	http://www.gov.wales/topics/people-and-communities/communities/communitycohesion/gypsytravellers/sites/?skip=1&lang=cy

en-gb	On smaller sites or where physical restrictions will not allow for a play area, existing local provision should be utilised to encourage integration and alleviate community segregation.
cy-gb	Ar safleoedd llai neu lle na fydd modd cael ardal chwarae oherwydd cyfyngiadau ffisegol, dylid defnyddio’r ddarpariaeth leol i hybu integreiddio a lleihau arwahanrwydd cymunedol.

en-gb	However, in these circumstances Local Authorities should ensure there are safe walking routes to play areas in the local area.
cy-gb	Fodd bynnag, yn yr amgylchiadau hyn dylai Awdurdodau Lleol wneud yn siwˆ r bod digon o lwybrau cerdded diogel i ardaloedd chwarae yn yr ardal leol.

en-gb	Play Wales and Save the Children’s Travelling Ahead project have created a good practice guide to support Local Authorities to develop play spaces on their Gypsy and Traveller sites.26
cy-gb	Mae prosiect Chwarae Cymru ac Y Daith Ymlaen gan Achub y Plant wedi creu canllaw o arferion da i helpu Awdurdodau Lleol i ddatblygu ardaloedd chwarae ar eu safleoedd i Sipsiwn a Theithwyr.26

en-gb	Community facilities
cy-gb	Cyfleusterau cymunedol

en-gb	On larger sites (sites with more than 20 pitches) a communal building is likely to be necessary and should be discussed with site residents.
cy-gb	Ar safleoedd mwy (safleoedd sy’n cynnwys dros 20 o leiniau) mae’n debygol y bydd angen adeilad cymunedol, a dylid trafod hynny â phreswylwyr y safle.

en-gb	The community building could be used for outreach and support work, youth clubs, playgroups, quiet space for children doing homework, adult education, early years’ sessions or health clinics.
cy-gb	Byddai modd defnyddio’r adeilad cymunedol ar gyfer gwaith cefnogi ac allgymorth, clybiau ieuenctid, grwpiau chwarae, llecyn tawel i blant wneud eu gwaith cartref, addysg i oedolion, sesiynau’r blynyddoedd cynnar neu glinigau iechyd.

en-gb	Running costs for such a facility could potentially be met through charging statutory and voluntary organisations for use of the facilities or through local action by the residents in the same way many village halls are administered as Trusts.
cy-gb	Gellid talu am gostau rhedeg cyfleuster o’r fath drwy godi tâl ar gyrff statudol a gwirfoddol i ddefnyddio’r cyfleusterau, neu drwy weithredu lleol gan y preswylwyr fel mae llawer o neuaddau pentref yn cael eu gweinyddu gan Ymddiriedolaethau.

en-gb	It may also be possible to meet the running costs through pitch fees, however this is subject to the agreement of the residents, as required under the Mobile Homes (Wales) Act 2013.
cy-gb	Efallai y bydd modd talu am y costau rhedeg drwy ffioedd lleiniau hefyd, ond byddai’n rhaid i’r preswylwyr gytuno ar hynny fel sy’n ofynnol o dan Ddeddf Cartrefi Symudol (Cymru) 2013.

en-gb	On smaller sites or where physical restrictions prohibit the installation of a community facility, nearby community facilities should be used.
cy-gb	Ar safleoedd llai neu lle nad oes modd gosod cyfleuster cymunedol oherwydd cyfyngiadau ffisegol, dylid defnyddio cyfleusterau cymunedol cyfagos.

en-gb	This could encourage community relations with the settled community.
cy-gb	Gallai hyn hybu cydlyniant cymunedol â’r gymuned sefydlog.

en-gb	As mentioned above, Local Authorities should consider ways to ensure safe access routes from the site to the community facility.
cy-gb	Fel y dywedwyd uchod, dylai Awdurdodau Lleol ystyried ffyrdd o sicrhau bod llwybrau mynediad diogel rhwng y safle a’r cyfleuster cymunedol.

en-gb	Where a permanent community facility is not feasible, consideration could be given to the provision of a mobile unit which could be used for early years’ engagement purposes.
cy-gb	Os nad yw cyfleuster cymunedol parhaol yn ymarferol, gellid ystyried darparu uned symudol y byddai modd ei defnyddio at ddibenion blynyddoedd cynnar.

en-gb	The advantage of such a unit is it can be moved from one location to another.
cy-gb	Mantais uned o’r fath yw bod modd ei symud o un lleoliad i’r llall.

en-gb	A suitable and safe location should be identified for the mobile unit.
cy-gb	Dylid dynodi lleoliad addas a diogel ar gyfer yr uned symudol.

en-gb	Where a mobile unit is not feasible, the site manager should facilitate discussions between residents and service providers to agree a mutually convenient location where sessions may be held.
cy-gb	Os nad yw uned symudol yn ymarferol, dylai rheolwr y safle hwyluso trafodaethau rhwng preswylwyr a darparwyr gwasanaeth er mwyn cytuno ar leoliad sy’n gyfleus i bawb lle byddai modd cynnal sesiynau.

en-gb	Site manager / warden facility
cy-gb	Swyddfa’r safle

en-gb	A site office is important, particularly on larger sites.
cy-gb	Mae swyddfa safle yn bwysig, yn enwedig ar safleoedd mwy.

en-gb	The office should be located close to the entrance of the site and support private consultations with visiting professionals.
cy-gb	Dylai’r swyddfa fod yn agos at fynedfa’r safle lle gellir cynnal cyfarfodydd preifat â gweithwyr proffesiynol sy’n ymweld â’r safle.

en-gb	It may be appropriate to provide communal facilities and the site office within the same building, though the confidentiality of records must be ensured.
cy-gb	Efallai y bydd yn briodol darparu cyfleusterau cymunedol a swyddfa’r safle yn yr un adeilad, ond rhaid sicrhau bod cofnodion yn cael eu cadw’n gyfrinachol.

en-gb	If a site manager / warden is provided with their own pitch on site this should be located in a position to enable good management of the site.
cy-gb	Os bydd rheolwr / warden safle yn cael ei lain ei hun ar y safle, dylai fod mewn lleoliad sy’n ei gwneud yn bosibl iddo reoli’r safle’n dda.

en-gb	Managers / wardens who also live on the site should be provided with a separate site office.
cy-gb	Dylid darparu man ar wahân ar gyfer swyddfa’r safle i reolwyr / wardeiniaid sydd hefyd yn byw ar y safle.

en-gb	Public lighting
cy-gb	Goleuadau cyhoeddus

en-gb	Public lighting should be adequate for safety and security purposes on site, allowing residents to move about the site at night, both as pedestrians and as drivers.
cy-gb	Dylai fod digon o oleuadau cyhoeddus at ddibenion diogelwch ar y safle, gan ei gwneud yn bosibl i breswylwyr symud o amgylch y safle yn ystod y nos - wrth gerdded ac wrth yrru.

en-gb	The location of street lighting should not cause light pollution by shining directly into caravans or amenity buildings but have regard to the density and overall layout of the site.
cy-gb	Ni ddylai lleoliad goleuadau stryd achosi llygredd golau drwy ddisgleirio’n uniongyrchol ar garafannau neu adeiladau amwynder, ond dylai ystyried dwysedd a chynllun cyffredinol y safle.

en-gb	Play areas for children should receive special attention in terms of appropriate lighting.
cy-gb	Dylid rhoi sylw arbennig i ardaloedd chwarae ar gyfer plant o ran goleuadau priodol.

en-gb	Working space
cy-gb	Man gwaith

en-gb	Residential pitches should be for residential purposes only and potentially hazardous activity on pitches should be discouraged.
cy-gb	Dylai lleiniau preswyl gael eu defnyddio at ddibenion preswyl yn unig, a dylid atal gweithgareddau a allai fod yn beryglus yn y lleiniau.

en-gb	Such activities on sites not designated for work purposes can lead to health and safety, pollution and environmental concerns.
cy-gb	Gall gweithgareddau o’r fath ar safleoedd sydd heb eu dynodi at ddibenion gwaith arwain at broblemau iechyd a diogelwch, llygredd ac amgylcheddol.

en-gb	Local Authorities may wish to consider the provision of designated ‘working space’ in a segregated part of the site or on adjacent land, where there is a demonstrable reason why ‘working space’ needs to be provided.
cy-gb	Efallai y bydd Awdurdodau Lleol am ystyried darparu ‘man gwaith’ dynodedig mewn rhan ar wahân o’r safle neu ar dir cyfagos, lle mae rheswm amlwg pam mae angen darparu ‘man gwaith’.

en-gb	For example, Showpeople sites are likely to require separate facilities for the storage and maintenance of fairground rides.
cy-gb	Er enghraifft, mae’n debygol y bydd angen cyfleusterau ar wahân ar safleoedd Siewmyn er mwyn storio a chynnal a chadw reidiau’r ffair.

en-gb	An example site layout is included in Annex 1.
cy-gb	Mae enghraifft o gynllun safle wedi’i chynnwys yn Atodiad 1.

en-gb	Local Authorities have the power to provide ‘working space’ on Gypsy and Traveller sites, under section 56(2) (c) of the Mobile Homes (Wales) Act 2013.
cy-gb	Mae gan Awdurdodau Lleol y pwˆ er i ddarparu ‘man gwaith’ ar safleoedd i Sipsiwn a Theithwyr, o dan adran 56(2) (c) o Ddeddf Cartrefi Symudol (Cymru) 2013.

en-gb	However, any such areas should be clearly delineated to ensure residential areas are kept separate from areas used for work or storage.
cy-gb	Fodd bynnag, dylai unrhyw ardaloedd o’r fath gael eu hamlinellu’n glir er mwyn gwneud yn siwˆ r bod ardaloedd preswyl ar wahân i fannau gwaith neu storio.

en-gb	Individuals may require working space however the Local Authority may not be convinced that their needs require specific facilities to be provided.
cy-gb	Efallai y bydd angen man gwaith ar unigolion, ond mae’n bosibl na fydd yr Awdurdod Lleol yn argyhoeddedig bod angen darparu cyfleusterau penodol ar gyfer eu hanghenion.

en-gb	Where this is the case community members should be encouraged to pursue private leasing agreements for nearby space or facilities.
cy-gb	Mewn achos o’r fath, dylid annog aelodau’r gymuned i drefnu cytundebau prydlesu preifat ar gyfer man neu gyfleusterau cyfagos.

en-gb	Local Authorities with relevant commercial land for rent make these lists available to such residents.
cy-gb	Bydd Awdurdodau Lleol sydd â thir masnachol perthnasol i’w rentu yn rhoi’r rhestrau hyn i breswylwyr o’r fath.

en-gb	Residents should not be prevented from undertaking non-hazardous home working, such as teleworking.
cy-gb	Ni ddylid atal preswylwyr rhag gwneud gwaith nad yw’n beryglus yn eu cartref, fel teleweithio.

en-gb	Gypsies and Travellers are more likely to be self-employed and may need to park commercial vehicles on their pitches.
cy-gb	Mae Sipsiwn a Theithwyr yn fwy tebygol o fod yn hunangyflogedig, ac efallai y bydd angen iddynt barcio cerbydau masnachol ar eu lleiniau.

en-gb	Artistic features
cy-gb	Nodweddion artistig

en-gb	Including artistic features on site could be an ideal opportunity for existing residents or potential residents to celebrate Gypsy and Traveller culture and identity.
cy-gb	Gallai cynnwys nodweddion artistig ar y safle fod yn gyfle delfrydol i breswylwyr presennol neu ddarpar breswylwyr ddathlu diwylliant a hunaniaeth Sipsiwn a Theithwyr.

en-gb	If this is to be considered, consultation with existing or potential residents should take place at an early stage.
cy-gb	Os bwriedir ystyried hyn, dylid ymgynghori â’r preswylwyr presennol neu’r darpar breswylwyr yn gynnar yn y broses.

en-gb	It is important any feature is agreed in partnership with residents.
cy-gb	Mae’n bwysig dod i gytundeb â’r preswylwyr ar unrhyw nodwedd.

en-gb	This would be a good opportunity to get Gypsy and Traveller children involved in the design and development of artistic features on site, particularly if there is a children’s play area.
cy-gb	Byddai hyn yn gyfle da i gynnwys plant Sipsiwn a Theithwyr yn y gwaith o ddylunio a datblygu nodweddion artistig ar y safle, yn enwedig os bydd ardal chwarae i blant ar y safle.

en-gb	Water supply
cy-gb	Cyflenwad dwˆ r

en-gb	Each pitch must have a mains water supply suitable for drinking and its supply should be sufficient to meet the reasonable needs of residents.
cy-gb	Mae’n rhaid i bob llain fod wedi’i gysylltu â’r prif gyflenwad dwˆ r sy’n addas i’w yfed, a dylai’r cyflenwad fod yn ddigonol i ddiwallu anghenion rhesymol preswylwyr.

en-gb	The water supply must comply with current legislation and British standards.
cy-gb	Bydd rhaid i’r cyflenwad dwˆ r gydymffurfio â deddfwriaeth gyfredol a safonau Prydeinig.

en-gb	Water supplies must feed directly into individual amenity blocks.
cy-gb	Bydd rhaid i’r cyflenwadau dwˆ r fwydo i mewn i flociau amwynder unigol yn uniongyrchol.

en-gb	Individual meters should be installed for each pitch to ensure billing can relate directly to actual usage.
cy-gb	Dylid gosod mesuryddion unigol ar gyfer pob llain er mwyn sicrhau bod y bil yn ymwneud yn uniongyrchol â faint o ddwˆ r yn union sydd wedi cael ei ddefnyddio.

en-gb	The relevant water company may allow individual connections for each new pitch, subject to meeting the water company’s criteria.
cy-gb	Efallai y bydd y cwmni dwˆ r perthnasol yn caniatáu i bob llain newydd gael cysylltiad unigol, ar yr amod eu bod yn bodloni meini prawf y cwmni dwˆ r.

en-gb	Outside taps and hook up points for caravans should be provided on each pitch with internal isolation valves and suitable backflow protection for security of the water supply, subject to the Water Supply (Water Fittings) Regulations 1999.
cy-gb	Dylid darparu pwyntiau cysylltu a thapiau y tu allan ar gyfer carafannau ar bob llain sydd â falfiau ynysu mewnol ynghyd â mesurau ôl-lif priodol er mwyn diogelu’r cyflenwad dwˆ r, yn unol â Rheoliadau Cyflenwi Dwˆ r (Ffitiadau dwˆ r) 1999.

en-gb	To ensure the water supply can meet required quality standards, the Local Authority should consult directly with the relevant water company regarding the proposed site design.
cy-gb	Er mwyn sicrhau bod y cyflenwad dwˆ r, yn bodloni’r safonau ansawdd, dylai’r Awdurdod Lleol ymgynghori’n uniongyrchol â’r cwmni dwˆ r, perthnasol ynghylch dyluniad y safle arfaethedig.

en-gb	The relevant water company may provide advice to ensure appropriate infrastructure can be installed.
cy-gb	Gellir cael cyngor gan y cwmni dwˆ r, perthnasol i wneud yn siwˆ r, bod modd gosod y seilwaith priodol.

en-gb	Communal taps should be avoided to ensure appropriate billing for water usage can be made.
cy-gb	Dylid osgoi tapiau cyhoeddus er mwyn gwneud yn siwˆ r bod rhoi bil priodol ar gyfer faint o ddwˆ r r sydd wedi cael ei ddefnyddio.

en-gb	If communal taps are installed, the responsibility for this supply will rest with the Local Authority.
cy-gb	Os bydd tapiau cymunedol yn cael eu gosod, yr Awdurdod Lleol fydd yn gyfrifol am y cyflenwad hwn.

en-gb	Drainage and Sewerage
cy-gb	Draeniau a charthffosiaeth

en-gb	It is essential that surface water drainage is provided.
cy-gb	Mae’n hanfodol bod draeniau dwˆ r wyneb yn cael eu gosod.

en-gb	The use of sustainable drainage (SuDS) should always be considered for the management of surface water.
cy-gb	Dylid bob amser ystyried defnyddio draeniau cynaliadwy (SuDS) ar gyfer rheoli dwˆ r wyneb.

en-gb	The SuDS approach aims to manage surface water as close to source as possible using a wide
cy-gb	Mae SuDS yn ceisio rheoli dwˆ r wyneb mor agos â phosibl at y ffynhonnell drwy ddefnyddio amrywiaeth

en-gb	range of techniques, including rainwater harvesting and infiltration where appropriate.
cy-gb	eang o dechnegau, gan gynnwys prosesau ymdreiddio a chasglu dwˆ r glaw lle y bo’n briodol.

en-gb	These techniques should reduce water consumption and customer bills.
cy-gb	Dylai’r technegau hyn arwain at ddefnyddio llai o ddwˆ r, a lleihau biliau’r cwsmer.

en-gb	All provision must comply with current legislation, regulations and British standards and should take account of the Welsh Government Interim Standards for Sustainable Drainage27.
cy-gb	Mae’n rhaid i bob darpariaeth gydymffurfio â deddfwriaeth gyfredol ynghyd â rheoliadau a safonau Prydeinig, a dylai ystyried Safonau Interim Llywodraeth Cymru ar gyfer Draeniau Cynaliadwy27.

en-gb	Surface water management must be given early consideration in the site design.
cy-gb	Rhaid ystyried systemau rheoli dwˆ r wyneb yn gynnar yn y broses o ddylunio’r safle.

en-gb	Where possible, connection to a public sewer should be made for foul drainage.
cy-gb	Lle y bo modd, dylid cael cysylltiad â charthffos gyhoeddus ar gyfer draenio dwˆ r budr.

en-gb	The relevant water company must be consulted regarding construction standards and sewer capacity.
cy-gb	Rhaid ymgynghori â’r cwmni dwˆ r perthnasol ynghylch safonau adeiladu a chapasiti carthffosydd.

en-gb	A connection to a public sewer will not always be possible.
cy-gb	Ni fydd bob amser yn bosibl cael cysylltiad â charthffos gyhoeddus.

en-gb	In such circumstances, provision should be made for discharge to a properly constructed and maintained sewage treatment facility, either a sewage treatment plant or a septic tank.
cy-gb	O dan amgylchiadau o’r fath, dylid darparu ar gyfer gollwng i gyfleuster trin carthffosiaeth sydd wedi’i adeiladu ac wedi’i gynnal a’i gadw’n briodol – naill ai gwaith trin carthffosiaeth neu danc carthion.

en-gb	Provision must comply with current legislation, regulations and British standards and a permit will be required for the discharge from Natural Resources Wales.
cy-gb	Rhaid i’r ddarpariaeth gydymffurfio â deddfwriaeth gyfredol ynghyd â rheoliadau a safonau Prydeinig, a bydd rhaid cael trwydded ar gyfer y broses gollwng gan Cyfoeth Naturiol Cymru.

en-gb	Sealed cess-pits or cess pools are not appropriate.
cy-gb	Nid yw carthbyllau wedi’u selio yn addas.

en-gb	Gas Supply
cy-gb	Cyflenwad Nwy

en-gb	All provision and services of gas must comply with statutory requirements, relevant standards and codes of practice.
cy-gb	Mae’n rhaid i’r holl ddarpariaeth a gwasanaethau nwy gydymffurfio â gofynion statudol, safonau perthnasol a chodau ymarfer.

en-gb	All storage facilities provided for Liquid Propane Gas cylinders must meet health and safety regulations.
cy-gb	Mae’n rhaid i bob cyfleuster storio a ddarperir ar gyfer silindrau Nwy Propan Hylifol fodloni rheoliadau iechyd a diogelwch.

en-gb	It is the responsibility of the Local Authority and site managers to seek guidance from local environmental health services in relation to gas supply and the maintenance and inspection of services and facilities.
cy-gb	Cyfrifoldeb yr Awdurdod Lleol a rheolwyr safle yw gofyn am arweiniad gan wasanaethau lleol iechyd yr amgylchedd ynghylch cyflenwad nwy, a chynnal a chadw ac archwilio’r gwasanaethau a’r cyfleusterau.

en-gb	Post boxes
cy-gb	Blychau post

en-gb	Each residential pitch should have a secure post box accessed by a key held by the pitch resident.
cy-gb	Dylai fod gan bob llain breswyl flwch post diogel sy’n cael ei agor gydag allwedd sy’n cael ei chadw gan breswylydd y llain.

en-gb	It is not appropriate to require residents to collect their post from a site office except where the pitch resident is not home and there is a delivery of a large parcel or package which cannot be delivered through the post box.
cy-gb	Nid yw’n briodol gofyn i breswylwyr gasglu eu post o swyddfa’r safle, ac eithrio pan na fydd preswylydd y llain gartref ac y bydd parsel neu becyn mawr na ellir ei roi yn y blwch post yn cael ei ddanfon.

en-gb	Where delivery to individual pitches is not possible, a ‘pigeon hole’ system near the entrance to the site or on the site office wall should be considered.
cy-gb	Efallai y bydd Awdurdodau Lleol am ystyried darparu tir pori wrth ymyl safleoedd, pan fo hynny’n briodol.

en-gb	Grazing land
cy-gb	Tir pori

en-gb	Local Authorities may consider providing grazing land adjacent to sites, where appropriate.
cy-gb	Os bydd Awdurdodau Lleol o’r farn y byddai’n briodol darparu tir pori, gallent godi tâl ar breswylwyr sy’n defnyddio’r tir.

en-gb	Horse ownership is an important part of Romani Gypsy and Irish Traveller culture.
cy-gb	Mae ceffylau yn rhan bwysig o ddiwylliant Sipsiwn Romani a Theithwyr Gwyddelig.

en-gb	Where Local Authorities consider it appropriate to provide grazing land, they could charge residents who use the land.
cy-gb	Efallai y bydd Awdurdodau Lleol am ystyried darparu tir pori wrth ymyl safleoedd, pan fo hynny’n briodol.

en-gb	2
cy-gb	Os bydd Awdurdodau Lleol o’r farn y byddai’n briodol darparu tir pori, gallent godi tâl ar breswylwyr sy’n defnyddio’r tir.

en-gb	Communications
cy-gb	Cyfathrebu

en-gb	Local Authorities should explore the possibility of ensuring sites include phone lines.
cy-gb	Dylai Awdurdodau Lleol ystyried y posibilrwydd o sicrhau bod llinellau ffôn ar safleoedd.

en-gb	Developing or refurbishing sites could provide an opportunity to ensure the necessary communications infrastructure is installed to enable residents to make their own arrangements for landlines or internet access.
cy-gb	Byddai’r gwaith o ddatblygu neu adnewyddu safleoedd yn gallu bod yn gyfle i sicrhau bod y seilwaith cyfathrebu angenrheidiol yn cael ei osod i alluogi preswylwyr i wneud eu trefniadau eu hunain ar gyfer llinellau tir neu fynediad i’r rhyngrwyd.

en-gb	Chapter 5 – Safe Sites
cy-gb	Pennod 5 – Safleoedd Diogel

en-gb	Health and Safety
cy-gb	Iechyd a Diogelwch

en-gb	It is the responsibility of the Local Authority and site manager to ensure a risk assessment is regularly undertaken, including a specific fire risk assessment.
cy-gb	Cyfrifoldeb yr Awdurdod Lleol a rheolwr y safle yw sicrhau bod asesiad risg yn cael ei gynnal yn rheolaidd, gan gynnwys asesiad risg tân penodol.

en-gb	All health and safety equipment provided by the Local Authority must conform to British/European standards and be regularly inspected by a competent person.
cy-gb	Rhaid i’r holl gyfarpar iechyd a diogelwch a ddarperir gan Awdurdod Lleol gydymffurfio â Safonau Prydeinig/Ewropeaidd a’u harchwilio’n rheolaidd gan unigolyn cymwys.

en-gb	Site managers must keep records of all testing undertaken and inspections should be completed yearly.
cy-gb	Rhaid i reolwyr safle gadw cofnodion o’r holl brofion a gynhelir a rhaid cwblhau archwiliadau bob blwyddyn.

en-gb	Site managers must ensure that every care is taken to protect equipment from the elements if stored outside, for example via suitable casing.
cy-gb	Rhaid i reolwyr safle sicrhau y cymerir pob gofal i ddiogelu cyfarpar rhag y tywydd os caiff ei storio y tu allan, er enghraifft, trwy gasin addas.

en-gb	All buildings provided on the site by the Local Authority must be provided to mobility standards and where applicable comply with the requirements of Part M (Access to and Use of Buildings) of Schedule 1 to the Building Regulations 2010 and associated relevant legislation.
cy-gb	Rhaid i bob adeilad a ddarperir ar y safle gan yr Awdurdod Lleol gydymffurfio â safonau symudedd a, lle y bo’n berthnasol, rhaid iddynt gydymffurfio â Rhan M (Mynediad i Adeiladau a’u Defnyddio) o Atodlen 1 i Reoliadau Adeiladu 2010 a deddfwriaeth berthnasol gysylltiedig.

en-gb	Developers must also have regard to the requirements of the Equality Act 2010.
cy-gb	Rhaid i ddatblygwyr hefyd ystyried gofynion Deddf Cydraddoldeb 2010.

en-gb	Designing out crime
cy-gb	Dylunio er mwyn atal troseddu

en-gb	It is important that residents feel safe and secure on site without feeling isolated or imprisoned.
cy-gb	Mae’n bwysig fod y preswylwyr yn teimlo’n ddiogel ar safle heb deimlo eu bod yn cael eu hynysu a’u carcharu.

en-gb	Any new site design should aim to limit the potential for crime.
cy-gb	Wrth ddylunio unrhyw safle newydd dylid anelu at gyfyngu ar y potensial i droseddu.

en-gb	Local Authorities should consult Police ‘Designing Out Crime Officers’ to ensure security and crime issues are addressed from the outset.
cy-gb	Dylai Awdurdodau Lleol gysylltu â ‘Swyddogion Atal Troseddu’ yr Heddlu i sicrhau bod materion yn ymwneud â diogelwch a throseddu yn cael sylw o’r cychwyn.

en-gb	Site designs should aim to conform to Secured by Design principles28 to reduce the likelihood of crime.
cy-gb	Dylai dyluniadau safle anelu at gydymffurfio ag egwyddorion Diogelu drwy Ddylunio28 i leihau’r tebygolrwydd o droseddu.

en-gb	Areas without a clearly defined use are avoided which will reduce acts of vandalism, fly tipping and unauthorised encampments.
cy-gb	Mae ardaloedd heb ddefnydd wedi’i ddiffinio’n glir ar eu cyfer yn cael eu hosgoi. Bydd hyn yn lleihau achosion o fandaliaeth, tipio anghyfreithlon a gwersylloedd diawdurdod

en-gb	Fire Safety
cy-gb	Diogelwch Tân

en-gb	Mobile homes should be situated in a way which will reduce the risk of fire spreading between buildings and structures on the pitch.
cy-gb	Dylid lleoli cartrefi symudol mewn ffordd a fydd yn lleihau’r risg y bydd tân yn ymledu rhwng adeiladau a strwythurau ar y llain.

en-gb	The minimum distance between caravans should be 6 metres.
cy-gb	Dylid cael bwlch o 6 metr o leiaf rhwng carafannau.

en-gb	Pitches should be no more than 30 metres from a fire point. Fire points must be housed in a weather proof structure, easily accessible and clearly marked ‘Fire Point’.
cy-gb	Ni ddylai lleiniau fod yn fwy na 30 metr o bwynt tân. Rhaid gosod pwyntiau tân mewn strwythur sy’n eu diogelu rhag y tywydd, rhaid iddynt fod mewn man hwylus ac wedi’u nodi’n glir ‘Fire Point/Pwynt Tân’.

en-gb	A clear notice should be displayed to indicate what action is to be taken in the event of a fire, including details of the assembly point.
cy-gb	Dylid cael hysbysiad clir yn nodi pa gamau sydd i’w cymryd os bydd tân, gan gynnwys manylion y man ymgynnull.

en-gb	Standpipes or hydrants must be provided on each site as determined by the risk assessment and in consultation with the relevant Fire and Rescue Authority.
cy-gb	Rhaid darparu pibellau dwˆ r neu hydrantau dwˆ r ar bob safle yn unol â’r asesiad risg ac mewn ymgynghoriad â’r Awdurdod Tân ac Achub perthnasol.

en-gb	All equipment must conform to relevant British/European standards.
cy-gb	Rhaid i’r holl gyfarpar gydymffurfio â safonau Prydeinig/Ewropeaidd perthnasol.

en-gb	Each fire point must have a method of raising the alarm in the event of a fire.
cy-gb	Rhaid cael dull o roi rhybudd wrth ymyl bob pwynt tân os bydd tân.

en-gb	This must be appropriate to the size and layout of the site and informed by consultation with the relevant Fire and Rescue Authority.
cy-gb	Rhaid i hwn fod yn briodol i faint a chynllun y safle a dylid ymgynghori â’r Awdurdod Tân ac Achub perthnasol yn ei gylch.

en-gb	28 ACPO, Secured by Design:
cy-gb	28 Cymdeithas Prif Swyddogion yr Heddlu, Secured by Design:

en-gb	29 Welsh Government, Model standards for Caravan Sites in Wales www.wales.gov.uk/topics/housing-and-regeneration/ publications/model-standards-2008-for-caravan-sites-in-Wales/?lang=en
cy-gb	29 Llywodraeth Cymru, Safonau enghreifftiol ar gyfer safleoedd carafannau yng Nghymru www.gov.wales/topics/housing- and-regeneration/publications/model-standards-2008-for-caravan-sites-in-Wales/?skip=1&lang=cy

en-gb	http://www.wales.gov.uk/topics/housing-and-regeneration/publications/model-standards-2008-for-caravan-sites-in-Wales/?lang=en
cy-gb	http://www.gov.wales/topics/housing-and-regeneration/publications/model-standards-2008-for-caravan-sites-in-Wales/?skip=1&lang=cy

en-gb	Hydrants must be positioned so no caravan is more than 100m from a hydrant.
cy-gb	Rhaid gosod hydrantau fel nad oes yr un garafán yn fwy na 100m i ffwrdd oddi wrth hydrant.

en-gb	Hydrants must conform to British Standard 750.
cy-gb	Rhaid i hydrantau gydymffurfio â Safon Brydeinig 750.

en-gb	It is important to ensure hydrants and other water supplies are easily accessible and they are not obstructed or obscured.
cy-gb	Mae’n bwysig sicrhau ei bod yn hawdd cyrraedd at yr hydrantau a chyflenwadau dwˆ r eraill ac nad oes dim yn atal mynediad atynt na’u cuddio.

en-gb	Hose reels could be considered, however, residents must be made aware they should not delay contacting the fire service by trying to put the fire out themselves.
cy-gb	Gellid ystyried gosod pibellau dwr. Ond rhaid i breswylwyr fod yn ymwybodol na ddylent oedi cyn cysylltu â’r gwasanaeth tân drwy geisio diffodd y tân eu hunain.

en-gb	Notices outlining what action should be taken in the event of a fire etc. should be placed in prominent locations throughout the site.
cy-gb	Dylid gosod hysbysiadau yn nodi pa gamau y dylid eu cymryd os bydd tân ac ati mewn lleoliadau amlwg ar draws y safle.

en-gb	Each Local Authority site should have protocols in place which are clearly laid out in a site management plan.
cy-gb	Dylai fod protocolau ar waith ar holl safleoedd Awdurdodau Lleol sydd wedi’u nodi’n glir mewn cynllun rheoli safle.

en-gb	Residents need to be made aware they have a responsibility to prevent fire and it is their responsibility to maintain fire extinguishers owned by them.
cy-gb	Mae angen i breswylwyr fod yn ymwybodol fod ganddynt hwy gyfrifoldeb i atal tân ac mai eu cyfrifoldeb hwy yw cynnal a chadw’r cyfarpar diffodd tân y maent hwy yn berchen arnynt.

en-gb	Any hoses provided should be protected from the elements and care taken to prevent them from being misused.
cy-gb	Dylai unrhyw bibellau dwˆ r a ddarperir gael eu diogelu rhag y tywydd a dylid cymryd gofal i’w hatal rhag cael eu camddefnyddio.

en-gb	Where possible pictograms should be used to explain what should be done and what arrangements are in place in the event of a fire.
cy-gb	Lle y bo modd, dylid defnyddio lluniau i esbonio beth y dylid ei wneud a pha drefniadau sydd ar waith os bydd tân.

en-gb	All alarm and fire fighting equipment provided by the Local Authority must be installed, tested and maintained in working order by a competent person.
cy-gb	Rhaid i’r holl gyfarpar tân a larymau a ddarperir gan yr Awdurdod Lleol gael eu gosod, eu profi a’u cynnal a’u chadw mewn cyflwr da gan unigolyn cymwys.

en-gb	All equipment susceptible to frost must be suitably protected.
cy-gb	Rhaid i unrhyw gyfarpar a all gael ei ddifrodi gan rew gael ei ddiogelu’n briodol.

en-gb	The requirements of the relevant Fire and Rescue Authority should be taken into account when storing Liquid Petroleum Gas (LPG) and other flammable materials on the site.
cy-gb	Dylid ystyried gofynion yr Awdurdod Tân ac Achub perthnasol wrth storio Nwy Petrolewm Hylifedig (LPG) a deunyddiau hylosg eraill ar y safle.

en-gb	The storage of these materials should meet statutory requirements.
cy-gb	Dylai’r ffordd y caiff y deunyddiau hyn eu storio fodloni gofynion statudol.

en-gb	Every care should be taken to ensure these materials are stored safely and measures are in place to prevent misuse.
cy-gb	Dylid cymryd pob gofal i sicrhau bod y deunyddiau hyn yn cael eu storio’n ddiogel a bod mesurau ar waith i atal y camddefnydd ohonynt.

en-gb	Access to and circulation around the site should be such as to allow easy access for Fire and Rescue services and ambulances.
cy-gb	Dylai fod y hawdd i ambiwlansys a gwasanaethau Tân ac Achub gael mynediad i’r safle a symud o’i gwmpas.

en-gb	The Fire safety standards which apply in England and Wales are contained in The Regulatory Reform (Fire Safety) Order 2005.
cy-gb	Mae’r safonau diogelwch tân sy’n berthnasol yng Nghymru a Lloegr wedi’u cynnwys yng Ngorchymyn Diwygio Rheoleiddio (Diogelwch Tân) 2005.

en-gb	Relevant provisions of the Order apply to all amenity blocks and communal areas of Local Authority Gypsy and Traveller sites.
cy-gb	Mae darpariaethau perthnasol y Gorchymyn yn gymwys i bob bloc amwynder ac ardal gymunedol ar safleoedd awdurdodau lleol i Sipsiwn a Theithwyr.

en-gb	However, this does not include the mobile homes themselves, as these are domestic premises.
cy-gb	Ond, nid yw’n cynnwys y cartrefi symudol eu hunain, gan mai safleoedd domestig yw’r rhain.

en-gb	Local Authorities are responsible for ensuring they comply with the fire safety legislation in force at any given time.
cy-gb	Awdurdodau Lleol sy’n gyfrifol am sicrhau eu bod yn cydymffurfio â’r ddeddfwriaeth diogelwch tân sydd mewn grym ar unrhyw adeg benodol.

en-gb	If the Local Authority wishes to put alternative fire prevention, detection and fighting measures in place they should consult the relevant Fire and Rescue Authority.
cy-gb	Os bydd Awdurdod Lleol am ddefnyddio mesurau atal, canfod ac ymladd tân gwahanol dylent ymgynghori â’r Awdurdod Tân ac Achub perthnasol.

en-gb	For more detailed guidance refer to the Model Standards for Caravan Sites in Wales.
cy-gb	Am arweiniad manylach, cyfeiriwch at y Safonau enghreifftiol ar gyfer safleoedd carafannau yng Nghymru.

en-gb	Chapter 6 – Transit sites
cy-gb	Pennod 6 – Safleoedd Tramwy

en-gb	Introduction and Context
cy-gb	Cyflwyniad a Chyd-destun

en-gb	The Welsh Government’s Sites Capital Grant can be used to fund either residential sites, as referred to above, or transit sites.
cy-gb	Gellir defnyddio Grant Cyfalaf Safleoedd Llywodraeth Cymru i ariannu naill ai safleoedd preswyl, y cyfeirir atynt uchod, neu safleoedd tramwy.

en-gb	The Sites Capital Grant seeks to provide funding to secure long term mobile home accommodation and to facilitate the traditional Gypsy and Traveller way of life.
cy-gb	Nod y Grant Safleoedd Tramwy yw darparu arian i sicrhau darpariaeth hirdymor ar gyfer cartrefi symudol a hefyd hwyluso ffordd o fyw draddodiadol Sipsiwn a Theithwyr.

en-gb	Wales currently experiences a significant shortfall in residential pitches and the increasing loss of legal transit sites or ‘stopping places’ also threatens the continuation of important aspects of cultural identity for these communities.
cy-gb	Ar hyn o bryd mae prinder sylweddol o leiniau preswyl yng Nghymru, ac mae’r safleoedd tramwy neu’r ‘mannau aros’ cyfreithlon, y mae mwy a mwy ohonynt yn cael eu colli, hefyd yn bygwth parhad agweddau pwysig ar hunaniaeth ddiwylliannol y cymunedau hyn.

en-gb	Therefore, the Welsh Government has decided to consider transit sites for funding to develop a Wales-wide network of transit sites in the mid-term.
cy-gb	Felly, mae Llywodraeth Cymru wedi penderfynu ystyried ariannu safleoedd tramwy er mwyn datblygu rhwydwaith o safleoedd tramwy ledled Cymru yn y tymor canolig.

en-gb	Providing such sites, coupled with effective management of them, should reduce the incidence of unauthorised encampments in unsuitable locations.
cy-gb	Drwy ddarparu safleoedd o’r fath, a’u rheoli’n effeithiol, dylai nifer y gwersylloedd diawdurdod mewn lleoliadau anaddas leihau.

en-gb	Transit sites are appropriate where a Local Authority experiences frequent encampments, especially from March until October.
cy-gb	Mae safleoedd tramwy yn briodol pan fydd gwersylloedd aml yn cael eu codi mewn ardal Awdurdod Lleol, yn enwedig rhwng mis Mawrth a mis Hydref.

en-gb	The Housing (Wales) Act 2014 places a duty upon Local Authorities to provide Gypsy and Traveller sites to meet the pitch needs identified through Gypsy and Traveller Accommodation Assessments30.
cy-gb	Mae Deddf Tai (Cymru) 2014 yn gosod dyletswydd ar Awdurdodau Lleol i ddarparu safleoedd Sipsiwn a Theithwyr i ddiwallu’r anghenion o ran lleiniau a bennwyd drwy Asesiadau o Lety Sipsiwn a Theithwyr30.

en-gb	This includes both residential sites and transit sites.
cy-gb	Mae hyn yn cynnwys safleoedd preswyl a safleoedd tramwy.

en-gb	Gypsy and Traveller sites should not consist of shared residential and transit functions, except where only one or two transit pitches exist on a site to facilitate family members visiting permanent residents of the site.
cy-gb	Ni ddylai safleoedd Sipsiwn a Theithwyr gynnwys swyddogaethau preswyl a thramwy, ac eithrio pan fydd un neu ddwy lain dramwy ar safle er mwyn ei gwneud yn haws i aelodau o deulu ymweld â phreswylwyr parhaol ar y safle.

en-gb	Previous examples of shared sites have created extremely challenging management issues and problems for permanent residents of the site.
cy-gb	Mae enghreifftiau blaenorol o safleoedd a rennir wedi creu problemau rheoli heriol iawn a phroblemau i breswylwyr parhaol y safle.

en-gb	This chapter will outline any differences which might need to be considered when designing transit sites, rather than residential sites.
cy-gb	Bydd y bennod hon yn amlinellu unrhyw wahaniaethau y bydd angen eu hystyried o bosibl wrth ddylunio safleoedd tramwy, yn hytrach na safleoedd preswyl.

en-gb	Standards on transit sites should mirror those expected on residential sites, unless otherwise stated below.
cy-gb	Dylai’r safonau ar safleoedd tramwy fod yr un fath â’r safonau a ddisgwylir ar safleoedd preswyl, oni nodir fel arall isod.

en-gb	When considering locations for transit sites, Local Authorities will need to consider the most practical place for those who only intend staying in the area for a maximum of three months (but frequently less than this).
cy-gb	Wrth ystyried lleoliadau ar gyfer safleoedd tramwy, bydd angen i Awdurdodau Lleol ystyried y lle mwyaf ymarferol i’r rhai sydd ond yn bwriadu aros yn yr ardal am dri mis fan bellaf (ond yn llai na hynny’n aml).

en-gb	The Caravan Count and data from the GTAA should provide Local Authorities with evidence of recent unauthorised encampments in the area and some reasons for them.
cy-gb	Dylai’r Cyfrif Carafannau a data o’r Asesiad o Lety Sipsiwn a Theithwyr roi tystiolaeth i Awdurdodau Lleol am wersylloedd diawdurdod diweddar yn yr ardal a rhai rhesymau drostynt.

en-gb	Local Authorities should analyse this data to find the most preferable site for community members.
cy-gb	Dylai Awdurdodau Lleol ddadansoddi’r data hyn i ddod o hyd i’r safle a fyddai orau i aelodau’r gymuned.

en-gb	However, it should be noted that encampment may occur in available, rather than ideal, locations.
cy-gb	Ond, dylid nodi y gall gwersyll godi mewn lleoliadau sydd ar gael yn hytrach nag mewn lleoliadau delfrydol.

en-gb	It is not recommended transit sites are located adjacent to residential sites.
cy-gb	Nid argymhellir lleoli safleoedd tramwy wrth ymyl safleoedd preswyl.

en-gb	Transit sites are likely to need to be situated closer to major transport links to facilitate travelling.
cy-gb	Mae’n debyg y bydd angen i safleoedd tramwy fod yn nes at gysylltiadau trafnidiaeth mawr i hwyluso teithio.

en-gb	However, some areas with a high number of encampments may need to consider other issues such as proximity to cultural events and religious sites.
cy-gb	Ond, efallai y bydd angen i rai ardaloedd lle y mae nifer mawr o wersylloedd ystyried materion eraill fel bod yn agos at ddigwyddiadau diwylliannol a safleoedd crefyddol.

en-gb	30 Duty to meet identified needs under section 103 is expected to be commenced in March 2016
cy-gb	30 Disgwylir y bydd y ddyletswydd i fodloni anghenion a nodwyd o dan adran 103 yn dechrau cael ei rhoi ar waith ym mis Mawrth 2016.

en-gb	Proximity to ferry ports may also be an important consideration when planning transit site locations.
cy-gb	Mae bod yn agos at borthladdoedd fferi yn gallu bod yn ystyriaeth bwysig hefyd wrth gynllunio lleoliadau safleoedd tramwy.

en-gb	Layout and access
cy-gb	Cynllun a mynediad

en-gb	Local Authorities should consider the likely numbers of caravans which may occupy the site together.
cy-gb	Dylai Awdurdodau Lleol ystyried nifer tebygol y carafannau a fydd yn aros ar y safle gyda’i gilydd o bosibl.

en-gb	The Caravan Count may provide useful data to ascertain the average number of caravans on unauthorised encampments in the area.
cy-gb	Gall y Cyfrif Carafannau ddarparu data defnyddiol i ganfod nifer cyfartalog y carafannau ar wersylloedd diawdurdod yn yr ardal.

en-gb	The size of transit sites should balance the need to keep travelling families together on the site whilst ensuring effective management and keeping site development and maintenance costs down.
cy-gb	Dylai maint safleoedd tramwy gydbwyso’r angen i gadw teuluoedd o deithwyr gyda’i gilydd ar y safle gan sicrhau yr un pryd eu bod yn cael eu rheoli’n effeithiol a bod costau datblygu a chynnal a chadw safleoedd yn cael eu cadw’n isel.

en-gb	The Welsh Government believes transit sites should provide up to 10 pitches, enabling two tourer caravans to occupy each pitch.
cy-gb	Mae Llywodraeth Cymru o’r farn y dylai safleoedd tramwy ddarparu hyd at 10 llain, gan ei gwneud yn bosibl i ddwy garafán deithiol ddefnyddio pob llain.

en-gb	Sites larger than this could give rise to management issues.
cy-gb	Gallai safleoedd mwy na hyn achosi problemau rheoli.

en-gb	However, Local Authorities should consider their local circumstances when considering the site size.
cy-gb	Ond, dylai Awdurdodau Lleol ystyried eu hamgylchiadau lleol wrth ystyried maint safle.

en-gb	Pitch sizes may be smaller to reflect the fact static mobile homes will not be occupying pitches.
cy-gb	Efallai y bydd maint lleiniau yn llai i adlewyrchu’r ffaith na fydd cartrefi symudol sefydlog yn defnyddio’r lleiniau.

en-gb	Nevertheless, pitches should accommodate two touring caravans and two parking spaces.
cy-gb	Serch hynny, dylai lleiniau fod yn ddigon mawr ar gyfer dwy garafán deithiol a dau le parcio.

en-gb	Parking provision should accommodate at least two vehicles per pitch to a minimum size of 2.4m x 4.8 metres per space.
cy-gb	Dylid darparu lle parcio ar gyfer o leiaf dau gerbyd fesul llain a dylai pob lle fod yn 2.4m x 4.8 m o leiaf.

en-gb	Spacing between pitches and caravans should be the same as for permanent sites as the fire risks are not reduced on this type of site.
cy-gb	Dylai’r bwlch rhwng lleiniau a charafannau fod yr un fath ag ar safleoedd parhaol gan nad oes llai o berygl tân ar y math hwn o safle.

en-gb	A space of 3 metres from the pitch boundary and 6 metres between mobile homes should be observed.
cy-gb	Dylai fod bwlch o 3 metr o ffin y llain a bwlch o 6 metr rhwng cartrefi symudol.

en-gb	Instead of individual amenity blocks on each pitch, sites should include shared amenities featuring toilets, washbasins and shower facilities with hot and cold water supply.
cy-gb	Yn hytrach na chael blociau amwynder unigol ar bob llain, dylid cael blociau amwynder a rennir a fydd yn cynnwys toiledau, basnau ymolchi a chawodydd gyda dwˆ r oer a phoeth.

en-gb	At least one male and one female amenity block are required.
cy-gb	Bydd angen o leiaf un bloc amwynder i ddynion ac un i fenywod.

en-gb	All transit sites should include a height-restriction barrier to prevent unauthorised access to the transit site.
cy-gb	Dylai pob safle tramwy gael rhwystr cyfyngu uchder i atal mynediad diawdurdod i’r safle tramwy.

en-gb	Only the site manager should have access to the key to open the height restriction barrier.
cy-gb	Dim ond rheolwr y safle ddylai fod â’r allwedd i agor y rhwystr cyfyngu uchder.

en-gb	Local Authorities should consult with the relevant Fire and Rescue Authority to ensure fire engines can access the site or the design of the sites allows fire fighting from the entrance to the site.
cy-gb	Dylai Awdurdodau Lleol ymgynghori â’r Awdurdod Tân ac Achub perthnasol i sicrhau y gall peiriannau diffodd tân fynd ar y safle neu bod dyluniad y safleoedd yn fodd i danau gael eu hymladd o fynedfa’r safle.

en-gb	Although the construction of the hardstanding itself should meet the same standard as on residential pitches, it may be appropriate to make use of alternative surfaces, such as grass-crete or other materials which can help deliver sustainable drainage instead of tarmac in some areas.
cy-gb	Er y dylai mannau llawr caled a adeiladir fod o’r un safon â’r rhai ar leiniau preswyl, gall fod yn briodol defnyddio arwynebau gwahanol, fel ‘grasscrete’ neu ddeunyddiau eraill sy’n gallu darparu draeniad cynaliadwy, yn lle tarmac mewn rhai mannau.

en-gb	The layout of transit sites will differ from residential sites due to the lack of individual amenity blocks and shared facilities instead, the provision of separate working space and the installation of an entrance barrier.
cy-gb	Bydd cynllun safleoedd tramwy yn wahanol i gynllun safleoedd preswyl oherwydd ni ddarperir cyfleusterau amwynder unigol ond cyfleusterau a rennir, ni ddarperir mannau gweithio ar wahân a bydd rhwystr mynediad wedi’i osod.

en-gb	Local Authorities may also consider the need for an on-site warden to restrict unauthorised access.
cy-gb	Efallai hefyd y bydd Awdurdodau Lleol yn ystyried yr angen am warden ar y safle i atal mynediad diawdurdod.

en-gb	If this is the case, a permanent pitch and site office will need to be included near the entrance to the site.
cy-gb	Os felly, bydd angen cael llain barhaol a swyddfa safle ger mynedfa’r safle.

en-gb	Site Facilities
cy-gb	Cyfleusterau ar safleoedd

en-gb	It is recommended Local Authorities provide separate parts of the site or adjacent working space facilities to ensure site occupiers are able to travel for economic purposes.
cy-gb	Argymhellir bod Awdurdodau Lleol yn darparu rhannau ar wahân ar y safle neu fannau gweithio cyfagos i sicrhau bod meddianwyr ar y safle’n gallu teithio at ddibenion economaidd.

en-gb	Unlike residential site residents, the occupiers of transit sites are unlikely to be able to make alternative arrangements.
cy-gb	Yn wahanol i breswylwyr ar safle preswyl, nid yw’n debygol y bydd meddianwyr safleoedd tramwy yn gallu gwneud trefniadau amgen.

en-gb	Travelling for work is an important part of Gypsy and Traveller culture and provision of working space should support this.
cy-gb	Mae teithio ar gyfer gwaith yn rhan bwysig o ddiwylliant Sipsiwn a Theithwyr a dylid darparu lle gweithio i gefnogi hyn.

en-gb	However, as with residential sites, potentially hazardous activities should not be permitted on pitches themselves.
cy-gb	Ond, fel gyda safleoedd preswyl, ni ddylid caniatáu gweithgareddau a allai fod yn beryglus ar y lleiniau eu hunain.

en-gb	Unlike residential sites, utility meters cannot be installed for each pitch as only shared amenity blocks will be provided.
cy-gb	Yn wahanol i safleoedd preswyl, ni ellir gosod mesuryddion cyfleustodau ar gyfer pob llain gan mai dim ond blociau amwynder a rennir a fydd yn cael eu darparu.

en-gb	Nevertheless, Local Authorities will need to apportion utility bills fairly.
cy-gb	Serch hynny, bydd angen i Awdurdodau Lleol rannu biliau cyfleustodau’n deg.

en-gb	Postal services are not required on transit sites due to the limited time occupiers will spend on site and the likely undeliverable mail which will continue to be delivered to the site once the occupiers have left.
cy-gb	Does dim angen gwasanaethau post ar safleoedd tramwy oherwydd dim ond am gyfnodau byr y byddant ar y safle a’r tebygrwydd y bydd y post nad oes modd ei ddosbarthu yn parhau i gyrraedd y safle unwaith y bydd y meddianwyr wedi gadael.

en-gb	Chapter 7 – Temporary Stopping Places
cy-gb	Pennod 7 – Mannau Aros Dros Dro

en-gb	Introduction and Context
cy-gb	Cyflwyniad a Chyd-destun

en-gb	The Welsh Government does not provide funding for temporary stopping places as they are unsustainable short-term sites in response to a pressing need to provide accommodation.
cy-gb	Nid yw Llywodraeth Cymru yn darparu arian ar gyfer mannau aros dros dro gan mai safleoedd tymor byr anghynaliadwy ydynt mewn ymateb i angen brys i ddarparu llety.

en-gb	Temporary stopping places should not be considered as a long-term alternative to residential or transit sites.
cy-gb	Ni ddylai mannau aros dros dro gael eu hystyried yn ateb hirdymor amgen yn lle safleoedd preswyl neu safleoedd tramwy.

en-gb	Appropriate temporary stopping places could include at fairs or cultural events, such as the Royal Welsh Show, or infrequent encampments in the area.
cy-gb	Gellid cael mannau aros dros dro priodol mewn mannau fel ffeiriau neu ddigwyddiadau diwylliannol, fel Sioe Frenhinol Cymru, neu wersylloedd anaml yn yr ardal.

en-gb	If encampments are rare within the area, temporary stopping places may be a more economically viable solution to relocate inappropriate encampments.
cy-gb	Os yw gwersylloedd yn brin yn yr ardal, efallai fod mannau aros dros dro yn ateb sy’n fwy ymarferol yn economaidd ar gyfer ail-leoli gwersylloedd amhriodol.

en-gb	The nature of these sites is to provide an alternative location for the re-location of inappropriate encampments.
cy-gb	Pwrpas y safleoedd hyn yw darparu lleoliad amgen ar gyfer ail-leoli gwersylloedd amhriodol.

en-gb	Therefore, temporary stopping places need to be pro-actively identified before encampments occur.
cy-gb	Felly, mae angen mynd ati’n rhagweithiol i ddynodi mannau aros dros dro cyn y bydd gwersylloedd amhriodol yn cael eu codi.

en-gb	The location of a temporary stopping place should be safe and have good access to road networks.
cy-gb	Dylai lleoliad man aros dros dro fod yn ddiogel a dylai fod â mynediad da i rwydweithiau ffyrdd.

en-gb	The intention should be to minimise disruption to surrounding communities.
cy-gb	Dylid anelu at darfu cyn lleied â phosibl ar gymunedau cyfagos.

en-gb	When considering locations careful consideration should be given to the needs and welfare of children.
cy-gb	Wrth ystyried lleoliadau, dylid ystyried yn ofalus anghenion a lles plant.

en-gb	Layout and access
cy-gb	Cynllun a mynediad

en-gb	Site capacity must be given careful consideration.
cy-gb	Rhaid ystyried maint y safle yn ofalus.

en-gb	Factors to take into consideration include the number of previous and current unauthorised encampments in the area and the frequency of cultural events, which may give rise to the need for temporary stopping places.
cy-gb	Ymhlith y ffactorau i’w hystyried y mae nifer y gwersylloedd diawdurdod presennol a blaenorol yn yr ardal, pa mor aml y cynhelir digwyddiadau diwylliannol, a all greu angen am fannau aros dros dro.

en-gb	Access roads leading to and on site should be robust enough to accommodate heavy vehicles.
cy-gb	Dylai’r ffyrdd mynediad i’r safle ac ar y safle fod yn ddigon cadarn ar gyfer cerbydau trwm.

en-gb	A barrier around the site must be built which will discourage unauthorised expansion of the site.
cy-gb	Rhaid codi rhwystr o gwmpas y safle a fydd yn helpu i atal y safle rhag ehangu heb awdurdod.

en-gb	It is recommended the site is gated or includes an entrance barrier.
cy-gb	Argymhellir bod giât ar fynedfa’r safle neu bod rhwystr ar draws y fynedfa.

en-gb	As these sites may lay dormant for long periods, a material such as grass-crete could be used to ensure rainwater can drain naturally whilst providing a surface which can be driven on when occupied.
cy-gb	Gan y gallai’r safleoedd hyn fod yn wag am gyfnodau hir, gellid defnyddio rhywbeth fel ‘grasscrete’ i sicrhau y gall dwˆ r glaw ddraenio’n naturiol gan ddarparu wyneb y gellir gyrru cerbydau arno pan fydd y safle’n cael ei ddefnyddio.

en-gb	At all times the emergency services should be able to enter the site without hindrance.
cy-gb	Dylai fod modd i’r gwasanaethau brys gyrraedd y safle heb rwystr ar unrhyw adeg.

en-gb	At all times a safe distance between trailers and caravans must be maintained and also to other combustible materials.
cy-gb	Dylai fod bwlch diogel rhwng ôl-gerbydau a charafannau bob amser a hefyd rhyngddynt â deunyddiau hylosg eraill.

en-gb	The advice of the relevant Fire and Rescue Authority must be sought when planning for temporary stopping places.
cy-gb	Mae’r rhaid gofyn cyngor yr Awdurdod Tân ac Achub perthnasol wrth gynllunio mannau aros dros dro.

en-gb	It is recommended the local Police force should also be consulted on design proposals, where possible and appropriate.
cy-gb	Argymhellir hefyd y dylid ymgynghori â’r Heddlu lleol ynghylch cynigion dylunio, lle bo hynny’n bosibl ac yn briodol.

en-gb	The Local Authority should undertake risk assessments at regular intervals during occupation of the site.
cy-gb	Dylai’r Awdurdod Lleol gynnal asesiadau risg yn rheolaidd pan fydd y safle’n cael ei ddefnyddio.

en-gb	Site facilities
cy-gb	Cyfleusterau ar safleoedd

en-gb	As a minimum, cold water supply should be provided for the use of site residents.
cy-gb	Fel isafswm, dylid darparu cyflenwad o d dwˆ r oer at ddefnydd preswylwyr y safle.

en-gb	Portable toilets should be provided, including consideration of separate provision for men and women.
cy-gb	Dylid darparu toiledau symudol, gan gynnwys ystyried rhai ar wahân i ddynion a menywod.

en-gb	The recommended ratio is one portable toilet for every four households on site.
cy-gb	Y gymhareb a argymhellir yw un toiled symudol ar gyfer pob pedair aelwyd ar y safle.

en-gb	The provision of portable showers is also recommended.
cy-gb	Argymhellir darparu cawodydd symudol hefyd.

en-gb	A sewerage disposal point should be provided.
cy-gb	Dylid darparu man gwaredu carthion.

en-gb	Refuse collection facilities should also be provided on temporary stopping places.
cy-gb	Dylid hefyd ddarparu cyfleusterau casglu sbwriel ar fannau aros dros dro.

en-gb	Providing these services should help to reduce clean-up costs once the site is vacated.
cy-gb	Dylai darparu’r cyfleusterau hyn helpu i leihau costau glanhau ar ôl i’r safle wagio.

en-gb	Charges could be incurred for services provided on site.
cy-gb	Gellid codi tâl am wasanaethau a ddarperir ar y safle.

en-gb	If Local Authorities intend to use the temporary stopping places to relocate unsuitable encampments, the services above should be provided on site to ensure pitches are considered to be suitable.
cy-gb	Os yw Awdurdodau Lleol yn bwriadu defnyddio’r mannau aros dros dro i ail-leoli gwersylloedd anaddas, dylai’r gwasanaethau uchod gael eu darparu ar y safle i sicrhau bod y lleiniau’n cael eu hystyried yn briodol.

en-gb	Chapter 8 – Consultation with stakeholders
cy-gb	Pennod 8 – Ymgynghori â rhanddeiliaid

en-gb	When to consult
cy-gb	Pryd y dylid ymgynghori

en-gb	Local Authorities should consult with Gypsies and Travellers and relevant organisations from the initiation of a proposal through to the completion stage, where possible.
cy-gb	Dylai Awdurdodau Lleol ymgynghori â Sipsiwn a Theithwyr a sefydliadau perthnasol o ddechrau cynnig hyd at y cam cwblhau, lle bo hynny’n bosibl.

en-gb	Local Authorities should take into consideration the expectations and aspirations of Gypsies and Travellers, with reference to the need to provide for the traditional way of life of Gypsies and Travellers in Wales.
cy-gb	Dylai Awdurdodau Lleol ystyried disgwyliadau a dyheadau Sipsiwn a Theithwyr, gan gyfeirio at yr angen i ddarparu ar gyfer ffordd o fyw draddodiadol Sipsiwn a Theithwyr yng Nghymru.

en-gb	If Local Authorities are proposing improvements to existing authorised sites, Local Authorities are under a statutory duty to consult directly with residents of the site by virtue of the Mobile Homes (Wales) Act 201331.
cy-gb	Os yw Awdurdodau Lleol yn cynnig gwneud gwelliannau i safleoedd awdurdodedig presennol, mae gan Awdurdodau Lleol ddyletswydd statudol i ymgynghori’n uniongyrchol â phreswylwyr y safle yn rhinwedd Deddf Cartrefi Symudol (Cymru) 201331.

en-gb	The degree of sensitivity which often surrounds Gypsy and Traveller issues will make it very important to achieve buy-in to the refurbishment of an existing site or the provision of a new site, from local politicians and the settled community.
cy-gb	Bydd y sensitifrwydd sydd yn aml ynghlwm wrth faterion yn ymwneud â Sipsiwn a Theithwyr yn ei gwneud yn bwysig iawn i sicrhau cefnogaeth i’r broses o adnewyddu safle presennol neu ddarparu safle newydd, gan wleidyddion lleol a’r gymuned sefydlog.

en-gb	If the process is not seen as legitimate, it will be much harder to get support for the development of a site.
cy-gb	Os nad ystyrir bob y broses yn ddilys, bydd yn llawer anos sicrhau cefnogaeth i ddatblygu safle.

en-gb	It is strongly recommended Gypsies and Travellers are included in design meetings with architects / developers as this will help to ensure costly design errors are not made and challenges can be expressed in relation to professional perceptions of what will work on site.
cy-gb	Argymhellir yn gryf y dylai Sipsiwn a Theithwyr gael eu cynnwys mewn cyfarfodydd dylunio gyda phenseiri / datblygwyr gan y bydd hyn yn helpu i sicrhau na fydd unrhyw wallau dylunio costus yn cael eu gwneud a gellir mynegi heriau o ran canfyddiadau proffesiynol o’r hyn a fydd yn gweithio ar y safle.

en-gb	Local Authorities should inform representatives of the local community about their proposal at an early stage in the process.
cy-gb	Dylai Awdurdodau Lleol hysbysu cynrychiolwyr y gymuned leol am eu cynnig ar gam cynnar yn y broses.

en-gb	Local Authorities should consider hosting local information days in their area to provide information stands and make planning, housing and equality officers available to discuss concerns with local residents.
cy-gb	Dylai Awdurdodau Lleol ystyried cynnal diwrnodau gwybodaeth lleol yn eu hardal gan ddarparu stondinau gwybodaeth a sicrhau bod swyddogion cynllunio, tai a chydraddoldeb ar gael i drafod pryderon â thrigolion lleol.

en-gb	An informal approach, allowing residents to raise their thoughts in a conversational manner is likely to be more productive than a public meeting style approach.
cy-gb	Mae’n debyg y bydd proses anffurfiol, sy’n rhoi cyfle i drigolion fynegi eu barn ar ffurf sgwrs, yn fwy cynhyrchiol na chynnal cyfarfod cyhoeddus.

en-gb	Where a site is intended for use by a mix of Gypsy and Traveller communities (for example, Romani and Irish Traveller) it will be appropriate for the views of each of the different communities to be considered.
cy-gb	Lle y bwriedir i safle gael ei ddefnyddio gan gymunedau cymysg o Sipsiwn a Theithwyr (er enghraifft Romani a Theithwyr Gwyddelig) bydd yn briodol ystyried safbwyntiau pob un o’r cymunedau.

en-gb	The Gypsy and Traveller Accommodation Assessment should inform this process.
cy-gb	Dylai’r Asesiad o Lety Sipsiwn a Theithwyr lywio’r broses hon.

en-gb	However, it should not be a substitute for engaging and consulting with the community on site design and or refurbishment.
cy-gb	Ond, ni ddylai gymryd lle proses o ymgysylltu ac ymgynghori â’r gymuned ynghylch dyluniad y safle a/neu adnewyddu safle.

en-gb	Local Authorities are also advised to consult with the Welsh Government Inclusion team at an early stage if they intend to apply for Sites Capital Grant funding.
cy-gb	Cynghorir Awdurdodau Lleol hefyd i ymgynghori â Thîm Cynhwysiant Llywodraeth Cymru yn gynnar yn y broses os ydynt yn bwriadu gwneud cais am arian Grant Cyfalaf Safleoedd.

en-gb	This will ensure that site proposals will meet eligibility criteria.
cy-gb	Bydd hyn yn sicrhau bod cynigion ar gyfer safle yn bodloni’r meini prawf cymhwysedd.

en-gb	Who to consult?
cy-gb	Â phwy y dylid ymgynghori?

en-gb	It is important that those who may be affected by Gypsy and Traveller sites are properly consulted on any proposal.
cy-gb	Mae’n bwysig yr ymgynghorir yn briodol ynglyˆn ag unrhyw gynnig â’r rhai y gallai safleoedd Sipsiwn a Theithwyr effeithio arnynt.

en-gb	Existing residents have to be consulted on proposals for site refurbishment.
cy-gb	Rhaid ymgynghori â phreswylwyr presennol ynglyˆn â chynigion i adnewyddu safle.

en-gb	It is recommended potential residents are consulted on proposals for new site design.
cy-gb	Argymhellir y dylid ymgynghori â darpar breswylwyr ynglyˆn â chynigion ar gyfer dyluniad safle newydd.

en-gb	Consultation may involve some or all of the following, depending on the scale and type of work:-
cy-gb	Gall ymgynghori gynnwys rhai neu bob un o’r canlynol, yn dibynnu ar faint y gwaith a’r math o waith:-

en-gb	the Gypsy and Traveller community and representative groups;
cy-gb	y gymuned Sipsiwn a Theithwyr, a grwpiau cynrychiadol;

en-gb	local residents and businesses;
cy-gb	busnesau a thrigolion lleol;

en-gb	31 Paragraph 22(1)(e) of Schedule 2 Mobile Homes (Wales) Act 2013.
cy-gb	31 Paragraff 22(1)(e) o Atodlen 2 i Ddeddf Cartrefi Symudol (Cymru) 2013.

en-gb	education, health, social services departments and transport authorities;
cy-gb	adrannau addysg, iechyd, gwasanaethau cymdeithasol ac awdurdodau trafnidiaeth;

en-gb	relevant local agencies such as police or fire services;
cy-gb	asiantaethau lleol perthnasol fel yr heddlu neu wasanaethau tân;

en-gb	neighbouring authorities within the expected catchment area;
cy-gb	awdurdodau cyfagos yn y dalgylch disgwyliedig;

en-gb	planners;
cy-gb	cynllunwyr;

en-gb	site managers and maintenance officers; and
cy-gb	rheolwyr safle a swyddogion cynnal a chadw; a

en-gb	Local Health Board.
cy-gb	Bwrdd Iechyd Lleol.

en-gb	Methods of consultation with Gypsy and Traveller Communities
cy-gb	Dulliau ymgynghori â Chymunedau Sipsiwn a Theithwyr

en-gb	To develop a consultation methodology it is important to liaise with key individuals / groups who have experience of working with Gypsies and Travellers, but who are also trusted and respected by the community.
cy-gb	Er mwyn datblygu methodoleg ymgynghori, mae’n bwysig cydgysylltu ag unigolion/ grwpiau allweddol sydd wedi cael profiad o weithio gyda Sipsiwn a Theithwyr, ond y mae’r gymuned yn ymddiried ynddynt ac yn eu parchu hefyd.

en-gb	The views of these groups should be sought to inform the development of a consultation approach.
cy-gb	Dylid cael barn y grwpiau hyn er mwyn llywio’r gwaith o ddatblygu dull ymgynghori.

en-gb	The type and extent of consultation will vary depending on the scale of the scheme and local circumstances, but should be sufficient to explain the objectives and scope of the proposed work.
cy-gb	Bydd y math o ymgynghoriad a’i faint yn amrywio yn dibynnu ar faint y cynllun ac amgylchiadau lleol. Ond dylai fod yn ddigonol i esbonio amcanion a chwmpas y gwaith arfaethedig.

en-gb	If there is no prior history of engaging and consulting with the community, the Local Authority should look to other Local Authorities or organisations which have an existing good relationship and history with the community and seek their advice and assistance.
cy-gb	Os nad oes hanes blaenorol o ymgysylltu ac ymgynghori â’r gymuned, dylai’r Awdurdod Lleol droi at sefydliadau neu Awdurdodau Lleol eraill sydd eisoes â pherthynas dda â’r gymuned a hanes o ymgysylltu â’r gymuned a chael eu cyngor a’u cymorth hwy.

en-gb	Traveller Education Services and health workers or advocates may have a good relationship with the community and as such they are ideally placed to facilitate introductions and help with the consultation exercise.
cy-gb	Efallai fod gan Wasanaethau Addysg Teithwyr a gweithwyr iechyd neu eiriolwyr berthynas dda â’r gymuned ac felly maent mewn sefyllfa ddelfrydol i hwyluso cyflwyniadau a helpu gyda’r ymarfer ymgynghori.

en-gb	Existing site managers and liaison officers can also facilitate this process, particularly if relationships are good.
cy-gb	Gall rheolwyr safle presennol a swyddogion cyswllt hefyd hwyluso’r broses hon, yn enwedig os yw’r berthynas rhyngddynt yn dda.

en-gb	In some instances this might not be possible as they have an enforcement role which can bring them into conflict with residents and therefore might deter some members of the community to participate in the exercise.
cy-gb	Mewn rhai achosion, efallai na fydd hyn yn bosibl am fod ganddynt rôl orfodi a all achosi anghydfod rhyngddynt hwy a’r preswylwyr ac a allai felly atal rhai aelodau o’r gymuned rhag cymryd rhan yn yr ymarfer.

en-gb	Ideally, consultation should be held in familiar and informal surroundings to ensure a greater degree of participation by the community.
cy-gb	Yn ddelfrydol, dylid cynnal ymgynghoriad mewn lleoliadau cyfarwydd ac anffurfiol er mwyn sicrhau mwy o gyfranogiad gan y gymuned.

en-gb	Consider using the offices of a local organisation with a good relationship with the community.
cy-gb	Ystyriwch ddefnyddio swyddfeydd sefydliad lleol sydd â pherthynas dda â’r gymuned.

en-gb	Consultation must not solely rely on written methods of communication as there are low levels of literacy among some sections of the community.
cy-gb	Rhaid i’r ymgynghoriad beidio â dibynnu ar ddulliau cyfathrebu ysgrifenedig yn unig gan fod lefelau llythrennedd yn isel ymysg rhai rhannau o’r gymuned.

en-gb	It is strongly recommended face to face consultation with the community is employed.
cy-gb	Argymhellir yn gryf y dylid ymgynghori wyneb yn wyneb â’r gymuned.

en-gb	This will enable the community to influence decisions as opposed to just commenting on them.
cy-gb	Bydd hyn yn galluogi’r gymuned i ddylanwadu ar benderfyniadau yn hytrach na dim ond gwneud sylwadau arnynt.

en-gb	Be careful about engaging with just a small number of people from the community to represent the views of the larger group.
cy-gb	Byddwch yn ofalus rhag ymgysylltu dim ond â nifer bach o bobl o’r gymuned er mwyn cynrychioli barn y grwˆ p mwy.

en-gb	It is likely the perspectives of some members will not be highlighted, such as children and young people, older members of the community and disabled people.
cy-gb	Mae’n debygol na fydd safbwyntiau rhai aelodau yn cael eu mynegi, megis plant a phobl ifanc, aelodau hyˆn y gymuned a phobl anabl.

en-gb	Local Authorities should take into careful consideration the timings of the consultations.
cy-gb	Dylai Awdurdodau Lleol ystyried amseriad yr ymgyngoriadau’n ofalus.

en-gb	Arranging consultations during the working day may not achieve a gender balance.
cy-gb	Os bydd ymgyngoriadau’n cael eu trefnu yn ystod y diwrnod gwaith, efallai na cheir cydbwysedd rhwng y rhywiau.

en-gb	However, early evening sessions do not necessarily improve participation.
cy-gb	Fodd bynnag, nid yw sesiynau yn gynnar fin nos o reidrwydd yn gwella cyfranogiad.

en-gb	It is best to consult members of the community about the best time to call and arrange sessions appropriately.
cy-gb	Mae’n well ymgynghori ag aelodau o’r gymuned ynglyˆn â’r amser iawn i alw a threfnu sesiynau’n briodol.

en-gb	Hosting events on site will enable better participation by older and disabled people, as well as women, children and young people.
cy-gb	Bydd cynnal digwyddiadau ar y safle yn rhoi gwell cyfle i bobl hyˆn a phobl anabl, a menywod, plant a phobl ifanc, gymryd rhan.

en-gb	Site managers should ensure children and young people are given opportunities to use their right to be heard.
cy-gb	Dylai rheolwyr safle sicrhau bod plant a phobl ifanc yn cael cyfle i arfer eu hawl i gael eu clywed.

en-gb	This right is enshrined in the United Nations Convention on the Rights of the Child.
cy-gb	Mae’r hawl hwn wedi’i gorffori yng Nghonfensiwn y Cenhedloedd Unedig ar Hawliau’r Plentyn.

en-gb	Children and young people will often have a substantially different view from their parents but may be as significantly affected by changes.
cy-gb	Yn aml, bydd gan blant a phobl ifanc safbwynt gwahanol iawn i’w rhieni ond gall newidiadau effeithio yr un mor sylweddol arnynt hwy.

en-gb	Most consultation
cy-gb	Bydd y rhan fwyaf o brosesau

en-gb	processes affecting the site as a whole will also affect children and young people living on site in some way and their views should be sought where this is the case.
cy-gb	ymgynghori sy’n effeithio ar y safle cyfan hefyd yn effeithio ar blant a phobl ifanc sy’n byw ar y safle mewn rhyw ffordd a dylid ceisio eu barn os felly y mae.

en-gb	When consulting with young people it is recommended site managers utilise the National Standards for Children and Young People’s Participation.
cy-gb	Wrth ymgynghori â phobl ifanc, argymhellir y dylai rheolwyr safle ddefnyddio’r Safonau Cenedlaethol ar gyfer Cyfranogiad Plant a Phobl Ifanc.

en-gb	To ensure the continued credibility of the exercise, feedback on the results of the consultation must be provided to the community.
cy-gb	Er mwyn sicrhau bod hygrededd yr ymarfer yn parhau, mae’n rhaid rhoi adborth ar ganlyniadau’r ymgynghoriad i’r gymuned.

en-gb	It is recognised the needs and demands of those who participated cannot always be met.
cy-gb	Cydnabyddir na fydd modd diwallu anghenion na bodloni gofynion y rhai a gymerodd ran bob amser.

en-gb	This must be explained to the community in clear terms and reasons for adopting a different approach should be given and explained.
cy-gb	Rhaid esbonio hyn wrth y gymuned yn glir a dylid rhoi rhesymau dros fabwysiadu dull gwahanol ac esbonio pam.

en-gb	Annex 1:
cy-gb	Atodiad 1:

en-gb	Example site layouts
cy-gb	Enghraifft o cynlluniau safle

en-gb	King’s Meadow site, Brecon, Powys - an example of the ‘circular’ layout
cy-gb	Safle King’s Meadow, Aberhonddu, Powys – enghraifft o’r cynllun siâp ‘cylch’

en-gb	a Gypsy and Traveller Framework for Action and Delivery Plan’ (“the Framework”) sets the Welsh Government’s vision for the inclusion of these communities in Welsh society.
cy-gb	Fframwaith Gweithredu a Chynllun Cyflenwi ar gyfer Sipsiwn a Theithwyr’ (“y Fframwaith”) yn nodi gweledigaeth Llywodraeth Cymru ar gyfer cynnwys y cymunedau hyn yng nghymdeithas Cymru.